aluminium 和铝是同义词，已合并。

# 铝

#### 科技名词定义

中文名称：
  铝
英文名称：
  aluminum，aluminium
定义：
  元素周期表中原子序数为13，属ⅢA族的金属元素。元素符号Al。
应用学科：
  材料科学技术（一级学科）；金属材料（二级学科）；有色金属材料（二级学科）；铝及其合金（二级学科）

以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布

#### 百科名片

铝粉

银白色轻金属。有延性和展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉和铝箔在空气中加热能猛烈燃烧，并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，不溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。 应用极为广泛。

中文名： | 铝
外文名： | Aluminum
化学式： | Al
相对原子质量： | 26.981539
化学品类别： | 金属单质
管制类型： | 粉状管制
储存方法： | 密封干燥保存

目录

  简介
  1. 管制信息
  2. 用途
  3. 安全措施
  性质
  元素信息
  1. 主要化学性质
  2. 管制信息
  3. 有关化学方程式
  同位素
  工业制法
  硫糖铝中的铝的测定
  1. 方法名称
  2. 应用范围
  3. 方法原理
  4. 试剂
  5. 试样制备
  6. 操作步骤
  铝与水反应
  1. 实验说明
  2. 实验改进
  主要用途
  含铝化合物
  铝和铝合金
  铝的合金强化
  1. 1、固溶强化
  2. 2、时效强化
  3. 3、过剩相强化
  4. 4、细化组织强化
  5. 5、冷变形强化
  危害
  应用
  铝电解电容器的特点
  常用的铝工业材料
  1. 铝基板
  2. 铝塑板
  3. 铝单板
  4. 铝蜂窝板
  5. 铝蜂窝天花吊顶板
  中国铝工业发展简况
  1. 概述
  2. 产量
  3. 分布
  4. 出口
  5. 动向
  展开

## 简介

### 管制信息

铝粉（*）（易制爆）
本品根据《危险化学品安全管理条例》受公安部门管制。
其余性状（如条状、片状、棒状等）不受管制。

### 用途

脱氧剂。还原剂。有机合成。制造合金。

### 安全措施

贮于阴凉、干燥处，远离火种、热源；密封包装，切勿受潮，防止破损。误食，饮温水，催吐。灭火：适当干砂、石粉

## 性质

铝为银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉和铝箔在空气中加热能猛烈燃烧，并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，不溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。
以其轻、良好的导电和导热性能、高反射性和耐氧化而被广泛使用。做日用皿器的铝通常叫“钢精”或“钢种”。
由于铝的活泼性强，不易被还原，因而它被发现的较晚。1800年意大利物理学家伏特创建电池后，1808～1810年间英国化学家戴维和瑞典化学家贝齐里乌斯都曾试图利用电流从铝钒土中分离出铝，但都没有成功。贝齐里乌斯却给这个未能取得的金属起了一个名字alumien。这是从拉丁文alumen来。该名词在中世纪的欧洲是对具有收敛性矾的总称，是指染棉织品时的媒染剂。铝后来的拉丁名称aluminium和元素符号Al正是由此而来。
1825年丹麦化学家奥斯特发表实验制取铝的经过。1827年，德国化学家武勒重复了奥斯特的实验，并不断改进制取铝的方法。1854年，德国化学家德维尔利用钠代替钾还原氯化铝，制得成锭的金属铝。

## 元素信息

元素名称：铝
元素英文名称：Aluminum
CAS号：7429-90-5[1]
元素类型：金属

元素主要化合价：+3价、0价
相对原子质量：26.981538（2）
原子体积(立方厘米/摩尔)：10.0
铝元素在太阳中的含量(ppm) ：60
元素在海水中的含量（太平洋表面）(ppm)：0.00013
地壳中含量（ppm）：82000
核内质子数：13p
核外电子数：13e
氧化态：Main Al+3
Other Al0， Al+2
质子质量：2.1749E-26kg
所属周期：3
所属族数：IIIA
摩尔质量：27g/mol
氢化物：AlH3
氧化物：Al₂O₃
常见化合物： Al₂O3 AlCl3 Al₂S3 NaAlO₂ Al₂(SO4)3 Al(OH)3
最高价氧化物化学式：Al₂O3
密度：2.702g/cm3
熔点：660.37℃
沸点：2467.0℃
燃点：550℃
热导率W/(m·K)：237
比热容：880J/(kg*K)
化学键能：(kJ /mol)
Al-H 285
Al-C 225
Al-O 585
Al-F 665
Al-Cl 498
Al-Al 200
声音在其中的传播速率：5000m/s
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 577.4
M+ - M2+ 1816.6
M2+ - M3+ 2744.6
M3+ - M4+ 11575
M4+ - M5+ 14839
M5+ - M6+ 18376
M6+ - M7+ 23293
M7+ - M8+ 27457
M8+ - M9+ 31857
M9+ - M10+ 38459
莫氏硬度：2.75
外围电子排布：3s2 3p1
核外电子排布：2，8，3
核电荷数：13
电子层：K-L-M
晶体结构：晶胞为面心立方晶胞，每个晶胞含有4个金属原子
晶胞参数：
a = 404.95 pm
b = 404.95 pm
c = 404.95 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90° （面心立方结构）
原子半径：1.43x10-10米
常见化合价：+3价、0价
发现人：厄斯泰德、韦勒
发现时间和地点：1825 丹麦
元素来源：地壳中含量最丰富的金属元素，含量高于7%

### 主要化学性质

铝是活泼金属，在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃（1埃=0.1纳米）的致密氧化膜，使铝不会进一步氧化并能耐水；但铝的粉末与空气混合则极易燃烧；熔融的铝能与水猛烈反应；高温下能将许多金属氧化物还原为相应的金属；铝是两性的，即易溶于强碱，也能溶于稀酸。

### 管制信息

铝粉（*）（易制爆）
本品根据《危险化学品安全管理条例》受公安部门管制。
铝条、铝片、铝块等不受管制。

### 有关化学方程式

2Al +6HCl ==== 2AlCl3+ 3H2↑
2Al + 3H2SO4(稀)==== Al2(SO4)3+ 3H2↑
2Al + 2NaOH + 2H2O ==== 2NaAlO2+3H2↑
Al + 6HNO3(浓)==Δ==Al(NO3)3+ 3NO2↑+ 3H2O
Al + 4HNO3(稀)==== Al(NO3)3+ NO↑+ 2H2O
8Al + 30HNO3(再稀一点)====8Al(NO3)3+ 3N2O↑+ 15H2O
8Al + 30HNO3(极稀)====8Al(NO3)3+ 3NH4NO3↑+ 9H2O
2Al + Fe2O3==高温== Al2O3+2Fe（铝热反应）
2Al(OH)3==Δ== Al2O3+3 H2O
Al2(SO4)3+ 6NH3·H2O ==== 2Al(OH)3↓+ 3(NH4)2SO4
Al2O3+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2O
Al2O3+2NaOH+6H2O==== 2Na[Al(OH)4]+3H2O
Al2O3+ 2NaOH + 3H2O ==== 2Na[Al(OH)4]
AlCl3+ 3NaOH ==== Al(OH)3↓+ 3NaCl
Al(OH)3+ NaOH ==== Na[Al(OH)4]
Al2(SO4)3+ 6 NaHCO3==== 2 Al(OH)3↓+ 3 Na2SO4+ 6 CO2↑
NaAlO2 + HCl（少量）+ H2O ==== Al(OH)3↓+ NaCl
Al(OH)3+ 3 HCl ==== AlCl3+ 3 H2O
NaAlO2+ 4 HCl（过量）==== AlCl3+ NaCl + 2 H2O
2NaAlO2+ CO2(少量)+ 3 H2O ==== 2 Al(OH)3↓+ Na2CO3 强酸制弱酸
NaAlO2+ CO2(过量)+ 2H2O ==== Al(OH)3↓+ NaHCO3
NaAlO2+NaHCO3+ H2O====Al(OH)3↓+Na2CO3
AlCl3+ 3 NaAlO2+ 6 H2O====4 Al(OH)3↓+3NaCl
4Al+3O2====2Al2O3（点燃）

## 同位素

铝(原子质量单位:26.9815386，共有24种同位素，其中只有一种是稳定的。

符号 | 质子 | 中子 | 质量(u) | 半衰期 | 原子核自旋 | 相对丰度 | 相对丰度的变化量
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
激发能量
19Al | 13 | 6 | 19.0(218)# | <(35) ns # | ​ | ​ | ​
20Al | 13 | 7 | (20.0194)# | <3(5) ns # | ​ | ​ | ​
21Al | 13 | 8 | 21.02804(32)# | <35 ns | 1/2+# | ​ | ​
22Al | 13 | 9 | 22.01952(10)# | 59(3) ms | (3)+ | ​ | ​
23Al | 13 | 10 | 23.007267(20) | 470(30) ms | 5/2+# | ​ | ​
24Al | 13 | 11 | 23.9999389(30) | 2.053(4) s | 4+ | ​ | ​
25Al | 13 | 12 | 24.9904281(5) | 7.183(12) s | 5/2+ | ​ | ​
26Al | 13 | 13 | 25.98689169(6) | 7.17(24)E+5 a | 5+ | ​ | ​
27Al | 13 | 14 | 26.98153863(12) | 稳定 | 5/2+ | 1.0000 | ​
28Al | 13 | 15 | 27.98191031(14) | 2.2414(12) min | 3+ | ​ | ​
29Al | 13 | 16 | 28.9804450(13) | 6.56(6) min | 5/2+ | ​ | ​
30Al | 13 | 17 | 29.982960(15) | 3.60(6) s | 3+ | ​ | ​
31Al | 13 | 18 | 30.983947(22) | 644(25) ms | (3/2,5/2)+ | ​ | ​
32Al | 13 | 19 | 31.98812(9) | 31.7(8) ms | 1+ | ​ | ​
33Al | 13 | 20 | 32.99084(8) | 41.7(2) ms | (5/2+)# | ​ | ​
34Al | 13 | 21 | 33.99685(12) | 56.3(5) ms | 4-# | ​ | ​
35Al | 13 | 22 | 34.99986(19) | 38.6(4) ms | 5/2+# | ​ | ​
36Al | 13 | 23 | 36.00621(23) | 90(40) ms | ​ | ​ | ​
37Al | 13 | 24 | 37.01068(36) | 10.7(13) ms | ​ | ​ | ​
38Al | 13 | 25 | 38.01723(78) | 7.6(6) ms | ​ | ​ | ​
39Al | 13 | 26 | 39.02297(158) | 7.6(16) ms | 3/2+# | ​ | ​
40Al | 13 | 27 | 40.03145(75)# | 10# ms [>260 ns] | ​ | ​ | ​
41Al | 13 | 28 | 41.03833(86)# | 2# ms [>260 ns] | 3/2+# | ​ | ​
42Al | 13 | 29 | 42.04689(97)# | 1# ms | ​ | ​ | ​

备注:画上#号的数据代表没有经过实验的证明，只是理论推测而已，而用括号括起来的代表数据不确定性。

## 工业制法

1854年，法国化学家德维尔把铝矾土、木炭、食盐混合，通入氯气后加热得到NaCl，AlCl?复盐，再将此复盐与过量的钠熔融，得到了金属铝。这时的铝十分珍贵，据说在一次宴会上，法国皇帝拿破仑独自用铝制的刀叉，而其他人都用银制的餐具。泰国当时的国王曾用过铝制的表链；1855年巴黎国际博览会上，展出了一小块铝，标签上写到：“来自粘土的白银”，并将它放在最珍贵的珠宝旁边。1889年，俄国沙皇赐给门捷列夫铝制奖杯，以表彰其编制化学元素周期表的贡献。1886年，美国的豪尔和法国的海朗特，分别独立地电解熔融的铝矾土和冰晶石的混合物制得了金属铝，奠定了今天大规模生产铝的基础。
铝以化合态的形式存在于各种岩石或矿石里，如长石、云母、高岭石、铝土矿、明矾时，等等。由铝的氧化物与冰晶石（3NaF·AlF?）共熔电解可制得铝，其主要反映过程如下：
从铝土矿中提取铝反应过程
①溶解：将铝土矿溶于NaOH（aq)Al2O3+ 2NaOH ==== 2NaAlO2（偏铝酸钠）+ H2O
②过滤：除去残渣氧化亚铁(FeO)、硅铝酸钠等
③酸化：向滤液中通入过量CO2 .NaAlO2+ CO2+ 2H2O ==== Al(OH)3↓+ NaHCO3
④过滤、灼烧 Al(OH)3 2Al(OH)3==高温== Al2O3+ 3H2O
⑤电解：2Al2O3l)==通电== 4Al + 3O2↑
注：电解时为使氧化铝熔融温度降低，在Al2O3 中添加冰晶石(Na3AlF6)
注：不电解熔融AlCl3炼Al 原因：AlCl3是共价化合物，其熔融态不导电。
1．从整个工艺流程看，可分成提纯和冶炼两个阶段
2．NaOH溶解铝土矿的目的是溶解氧化铝
3．两次过滤的作用是除去杂质和分离Al（OH）3
4．把滤液酸化的作用是生成Al（OH）3
5．流程中用二氧化碳而不用盐酸的原因是Al（OH）3可溶解在过量的HCl中
6．将过滤后的白色固体灼烧，生成了Al2O3 2Al（OH）3 Al2O3+3H2O

## 硫糖铝中的铝的测定

### 方法名称

硫糖铝—铝的测定—络合滴定法

### 应用范围

本方法采用络合滴定法测定硫糖铝中铝的含量。
本方法适用于硫糖铝中铝的含量测定。

### 方法原理

取供试品适量，经溶解稀释中和处理后，加醋酸-醋酸铵缓冲液，精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L），煮沸3~5分钟，放冷至室温，加二甲酚橙指示液，用锌滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液自黄色转变为红色，并将滴定结果用空白试验校正。每1mL乙二胺四醋酸钠滴定液（0.05mol/L）相当于1.349mg的铝，计算，即得。

### 试剂

1. 水（新沸放置至室温）
2. 醋酸-醋酸铵缓冲液（pH6.0）
3. 二甲酚橙指示液
4. 锌滴定液（0.05mol/L）
5. 乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）
6. 基准氧化锌
7. 稀盐酸
8. 甲基红的乙醇溶液（0.025%）
9. 氨试液
10. 铬黑T指示剂
11. 氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）

### 试样制备

1.醋酸-醋酸铵缓冲液（pH6.0）
取醋酸铵100g，加水300mL使溶解，加冰醋酸7mL，摇匀，即得。
2. 二甲酚橙指示液
取二甲酚橙0.2g，加水100mL使溶解。
3. 锌滴定液（0.05mol/L）
配制：取硫酸锌15g（相当于锌约3.3g）加稀盐酸10mL与水适量使溶解成1000mL，摇匀。
标定：精密量取本液25mL，加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴，滴加氨试液至溶液显微黄色，加水25mL，氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）与铬黑T指示剂少量，用乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由紫色变为纯蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。根据乙二胺四醋酸二钠滴定液的消耗量，计算出本液的浓度，即得。
4. 乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）
配制：取乙二胺四醋酸二钠19g，加新沸过的冷水使成1000mL，摇匀。
标定：取于800℃灼烧至恒重的基准氧化锌0.12g，精密称定，加稀盐酸3mL使溶解，加水25mL，加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴，滴加氨试液至溶液显微黄色，加水25mL与氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）10mL，再加铬黑T指示剂少量，用本液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色，并将滴定结果用空白试验校正。每1mL乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于4.069mg的氧化锌。根据本液的消耗量与氧化锌的取用量，算出本液的浓度。
贮藏：置玻璃塞瓶中，避免与橡皮塞、橡皮管等接触。
5. 稀盐酸
取盐酸234mL，加水稀释至1000mL，即得。本液含HCl应为9.5-10.5%。
6. 氨试液
取浓氨溶液400mL，加水使成1000mL，即得。
7. 铬黑T指示剂
取铬黑T0.1g，加氯化纳10g，研磨均匀，即得。
8. 氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）
取氯化铵5.4g，加水20mL溶解后，加浓氨溶液35mL，再加水稀释至100mL，即得。

### 操作步骤

取本品约1.0g，精密称定，置200mL量瓶中，加稀盐酸10mL溶解后，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取20mL，加氨试液中和至恰析出沉淀，再滴加稀盐酸至沉淀恰溶解为止，加醋酸-醋酸铵缓冲液（pH6.0）20mL，再精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）25mL，煮沸3~5分钟，放冷至室温，加二甲酚橙指示液1mL，用锌滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液自黄色转变为红色，并将滴定结果用空白试验校正。
注1：“精密称取”系指称取重量应准确至所称取重量的千分之一，“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。
注2：“水分测定”用烘干法，取供试品2~5g，平铺于干燥至恒重的扁形称瓶中，厚度不超过5mm，疏松供试品不超过10mm，精密称取，打开瓶盖在100~105℃干燥5小时，将瓶盖盖好，移置干燥器中，冷却30分钟，精密称定重量，再在上述温度干燥1小时，冷却，称重，至连续两次称重的差异不超过5mg为止。根据减失的重量，计算供试品中含水量（%）。[2]

## 铝与水反应

铝和水的反应是 2Al+6H2O=2Al(OH)3+3H2↑，反应实质：水是极弱的电解质，但在水中能电离出氢离子和氢氧根离子与铝反应，生成Al(OH)3和H2。反应条件可加热也可以在常温下进行，在常温下起现象很难观察

### 实验说明

铝单质

根据铝的还原性可推断铝可以与水反应，但实验发现，铝与沸水几乎没有反应现象，因此许多人认为铝与水不反应。其实不然，铝在加热条件下就可以与水蒸汽发生明显反应，但反应一开始就与水中的氧气生成致密氧化膜阻止反应进一步进行。

### 实验改进

用氢氧化钠溶液除去铝表面致密氧化膜后，让去膜铝与硝酸汞溶液反应，置换出的汞单质与铝单质作用生成铝汞齐，使部分晶格铝原子被汞原子所占，以至于不能生成致密氧化物，进一步可进行铝与水的反应。

## 主要用途

物质的用途在很大程度上取决于物质的性质。因为铝有多种优良性能，所以铝有着极为广泛的用途。
(1)铝的密度很小，仅为2.7 g/cm，虽然它比较软，但可制成各种铝合金，如硬铝、超硬铝、防锈铝、铸铝等。这些铝合金广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。此外，宇宙火箭、航天飞机、人造卫星也使用大量的铝及其铝合金。例如，一架超音速飞机约由70%的铝及其铝合金构成。船舶建造中也大量使用铝，一艘大型客船的用铝量常达几千吨。
(2)铝的导电性仅次于银、铜，虽然它的导电率只有铜的2/3，但密度只有铜的1/3，所以输送同量的电，铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力，而且有一定的绝缘性，所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。
(3)铝是热的良导体，它的导热能力比铁大3倍，工业上可用铝制造各种热交换器、散热材料和炊具等。
(4)铝有较好的延展性(它的延展性仅次于金和银)，在100 ℃～150 ℃时可制成薄于0.01 mm的铝箔。这些铝箔广泛用于包装香烟、糖果等，还可制成铝丝、铝条，并能轧制各种铝制品。
(5)铝的表面因有致密的氧化物保护膜，不易受到腐蚀，常被用来制造化学反应器、医疗器械、冷冻装置、石油精炼装置、石油和天然气管道等。
(6)铝粉具有银白色光泽(一般金属在粉末状时的颜色多为黑色)，常用来做涂料，俗称银粉、银漆，以保护铁制品不被腐蚀，而且美观。
(7)铝在氧气中燃烧能放出大量的热和耀眼的光，常用于制造爆炸混合物，如铵铝炸药(由硝酸铵、木炭粉、铝粉、烟黑及其他可燃性有机物混合而成)、燃烧混合物(如用铝热剂做的炸弹和炮弹可用来攻击难以着火的目标或坦克、大炮等)和照明混合物(如含硝酸钡68%、铝粉28%、虫胶4%)。
(8)铝热剂常用来熔炼难熔金属和焊接钢轨等。铝还用做炼钢过程中的脱氧剂。铝粉和石墨、二氧化钛(或其他高熔点金属的氧化物)按一定比率均匀混合后，涂在金属上，经高温煅烧而制成耐高温的金属陶瓷，它在火箭及导弹技术上有重要应用。
(9)铝板对光的反射性能也很好，反射紫外线比银强，铝越纯，其反射能力越好，因此常用来制造高质量的反射镜，如太阳灶反射镜等。
(10)铝具有吸音性能，音响效果也较好，所以广播室、现代化大型建筑室内的天花板等也采用铝。
（11）耐低温，铝在温度低时，它的强度反而增加而无脆性，因此它是理想的用于低温装置材料，如冷藏库、冷冻库、南极雪上车辆、氧化氢的生产装置。
(12）是两性氧化物

## 含铝化合物

铝在地壳中的含量相高，主要以铝硅酸盐矿石存在，还有铝土矿和冰晶石。氧化铝为一种白色无定形粉末，它有多种变体，其中最为人们所熟悉的是α－Al2O3和β－Al2O3。自然界存在的刚玉即属于α一Al2O3，它的硬度仅次于金刚石，熔点高、耐酸碱，常用来制作一些轴承，制造磨料、耐火材料。如刚玉坩埚，可耐1800℃的高温。Al2O3由于含有不同的杂质而有多种颜色。例如含微量Cr（III）的呈红色，称为红宝石；含有Fe（II），Fe（III）或Ti（IV）的称为蓝宝石。
β一Al2O3是一种多孔的物质，每克内表面 积可高达数百平方米，有很高的活性，又名活性氧化铝，能吸附水蒸气等许多气体、液体分子，常用作吸附剂、催化剂载体和干燥剂等，工业上冶炼铝也以此作为原料。
氢氧化铝可用来制备铝盐、吸附剂、媒染剂和离子交换剂，也可用作瓷釉、耐火材料、防火布等原料，其凝胶液和千凝胶在医药上用作酸药，有中和胃酸和治疗溃疡的作用，用于治疗胃和十二脂肠溃疡病以及胃酸过多症。
偏铝酸钠常用于印染织物，生产湖蓝色染料，制造毛玻腐、肥皂、硬化建筑石块。此外它还是一种较好的软水剂、造纸的填料、水的净化剂，人造丝的去光剂等。
无水氯化铝是石油工业和有机合成中常用的催化剂；例如：芳烃的烷基化反应，也称为傅列德尔—克拉夫茨烷基化反应，在无水三氯化铝催化下，芳烃与卤代烃（或烯烃和醇）发生亲电取代反应，生成芳烃的烷基取代物。六水合氯化铝可用于制备除臭剂、安全消毒剂及石油精炼等。
溴化铝是常用的有机合成和异构化的催化剂。
磷化铝遇潮湿或酸放出剧毒的磷化氢气体，可毒死害虫，农业上用于谷仓杀虫的熏蒸剂。
硫酸铝常用作造纸的填料、媒染剂、净水剂和灭火剂，油脂澄清剂，石油脱臭除色剂，并用于制造沉淀色料、防火布和药物等。
冰晶石即六氟合铝酸钠，在农业上常用作杀虫剂；硅酸盐工业中用于制造玻璃和搪瓷的乳白剂。
由明矾石经加热萃取而制得的明矾是一种重要的净水剂、染媒剂，医药上用作收敛剂。硝酸铝可用来鞣革和制白热电灯丝，也可用作媒染剂;硅酸铝常用于制玻璃、陶瓷、油漆的颜料以及油漆、橡胶和塑料的填料等，硅铝凝胶具有吸湿性，常被用作石油催化裂化或其他有机合成的催化剂载体。
在铝的羧酸盐中；二甲酸铝、三甲酸铝常用作媒染剂，防水剂和杀菌剂等；二乙酸铝除可作媒染剂外，还被用作收剑剂和消毒剂，也用于尸体防腐液中；三乙酸铝用于制造防水防火织物、色淀；药物（含漱药、收敛药、防腐药等），并用作媒染剂等；十八酸铝（硬脂酸铝）常用于油漆的防沉淀剂、织物防水剂、润滑油的增厚剂、工具的防锈油剂、聚氯乙烯塑料的耐热稳定剂等；油酸铝除用作织物等的防水剂、润滑油的增厚剂外，还用于油漆的催干剂、塑料制品的润滑剂等。
硫糖铝又名胃溃宁，学名蔗糖硫酸酯碱式铝盐，它能和胃蛋白酶络合，直接抑制蛋白分解活性，作用较持久，并能形成一种保护膜，对胃粘膜有较强的保护作用和制酸作用，帮助粘膜再生，促进溃疡愈合，毒性低，是口种良好的胃肠道溃疡治疗剂。
近些年，人们又开发了一些新的含铝化合物，如烷基铝等，随着科学的发展，人们将会更好地利用铝及化合物福人类。

## 铝和铝合金

纯的铝很软，强度不大，有着良好的延展性，可拉成细丝和轧成箔片，大量用于制造电线、电缆、无线电工业以及包装业。它的导电能力约为铜的三分之二，但由于其密度仅为铜的三分之一，因而，将等质量和等长度的铝线和铜线相比，铝的导电能力约为铜的二倍，且价格较铜低，所以，野外高压线多由铝做成，节约了大量成本，缓解了铜材的紧张。
铝的导热能力比铁大三倍，工业上常用铝制造各种热交换器、散热材料等，家庭使用的许多炊具也由铝制成。与铁相比，它还不易锈蚀，延长了使用寿命。铝粉具有银白色的光泽，常和其它物质混合用作涂料，刷在铁制品的表面，保护铁制品免遭腐蚀，而且美观。由于铝在氧气中燃烧时能发出耀眼的白光并放出大量的热，又常被用来制造一些爆炸混合物，如铵铝炸药等。
冶金工业中，常用铝热剂来熔炼难熔金属。如铝粉和氧化铁粉混合，引发后即发生剧烈反应，交通上常用此来焊接钢轨；炼钢工业中铝常用作脱氧剂；光洁的铝板具有良好的光反射性能，可用来制造高质量的反射镜、聚光碗等。铝还具有良好的吸音性能，根据这一特点，－些广播室，现代化大建筑内的天花板等有的采用了铝。纯的铝较软，1906年，德国冶金学家维尔姆在铝中加入少量镁、铜，制得了坚韧的铝合金，后来，这一专利为德国杜拉公司收买，所以铝又有“杜拉铝”之称，在以后几十年的发展过程中，人们根据不同的需要，研制出了许多铝合金，在许多领域起着非常重要的作用。
在某些金属中加入少量铝，便可大大改善其性能。如青铜铝（含铝4%～15%），该合金具有高强度的耐蚀性，硬度与低碳钢接近，且有着不易变暗的金属光泽，常用于珠宝饰物和建筑工业中，制造机器的零件和工具，用于酸洗设备和其它与稀硫酸、盐酸和氢氟酸接触的设备；制作电焊机电刷和夹柄；重型齿轮和蜗轮，金属成型模、机床导轨、不发生火花的工具、无磁性链条、压力容器、热交换器、压缩机叶片、船舶螺旋桨和锚等。在铝中加入镁，便制得铝镁合金，其硬度比纯的镁和铝都大许多，而且保留了其质轻的特点，常用于制造飞机的机身，火箭的箭体；制造门窗、美化居室环境；制造船舶。
渗铝，是钢铁化学热处理方法的一种，使普通碳钢或铸铁表面上形成耐高温的氧化铝膜以保护内部的铁。铝是一种十分重要的金属，然而，许多含铝化合物对人类的作用也是非常重大的。
根据铝合金中铝及其他元素的含量
(1)纯铝：纯铝按其纯度分为高纯铝、工业高纯铝和工业纯铝三类。焊接主要是工业纯铝，工业纯铝的纯度为99. 7%^}98. 8%，其牌号有L1．L2．L3．L4．L5．L6等六种。
(2)铝合金：往纯铝中加入合金元素就得到了铝合金。根据铝合金的加工工艺特性，可将它们分作形变铝合金和铸造铝合金两类。形变铝合金塑性好，适宜于压力加工。
形变铝合金按照其性能特点和用途可分为防锈铝<LF)、硬铝(LY）、超硬铝(LC)和锻铝(LD)四种。铸造铝合金按加入主要合金元素的不同，分为铝硅系(AL-Si)、铝铜系(Al-Cu)、铝镁系(Al-Mg)和铝锌系(Al-Zn)四种。
主要铝合金牌号有：1024．2011．6060、6063．6061．6082．7075
铝的牌号：
1×××系列为：纯铝（铝含量不小于99.00%）
2×××系列为：以铜为主要合金元素的铝合金
3×××系列为：以锰为主要合金元素的铝合金
4×××系列为：以硅为主要合金元素的铝合金
5×××系列为：以镁为主要合金元素的铝合金
6×××系列为：以镁为主要合金元素并以Mg2Si相为强化相的铝合金
7×××系列为：以锌为主要合金元素的铝合金
8×××系列为：以其他元素为主要合金元素的铝合金
9×××系列为：备用合金组
牌号的第二位字母表示原始纯铝或铝合金的改型情况，最后两位数表示，牌号的最后两位数字以标识同一组中不同的铝合金或表示铝的纯度。
1×××系列牌号的最后两位数表示为：最低铝含量的百分点。牌号的第二位的字母表示原始纯铝的改型情况。
2×××～8×××系列牌号的最后两位数没有特殊意义，仅用来区分：同一组中不同的铝合金。牌号的第二位字母表示原始纯铝的改型情况。
*铝和铝合金的状态：
代号F××为：自由加工状态
O××为：退火状态
H××为：加工硬化状态
W××为：固熔热处理状态
T××为：热处理状态（不同于F、O、H状态）
*H××的细分状态：
H后面的第一位数字表示：获得该状态的基本处理程序，如下所示。
H1：单纯加工硬化状态
H2：加工硬化及不完全退火的状态
H3：加工硬化及稳定化处理的状态
H4：加工硬化及涂漆处理的状态
H后面的第二位数字：表示产品的加工硬化程度。如：0～9代表加工硬化程度越来越硬。
*铝合金板带材的轧制：
按轧制温度可分为热轧、温轧（中温轧制）和冷轧
按轧机排列方式可分为单机架轧制、半连续轧制和连续轧制。
*铝卷的厚度分类：
厚度大于80mm称为特厚板
厚度为4～80mm称为厚板
厚度为0.2～4.0mm称为薄板
厚度为小于0.2mm的称为铝箔
*铝卷长度的计算方式：
重量1000kg÷铝密度（2.71）÷宽度÷厚度=铝卷的每吨长度
*铝卷异形规格的起订量：
每炉铝为6～8吨，铝卷起订量为6～8吨之间
*彩涂铝卷板质量好坏的鉴别：
表面压痕、印痕、凹凸等残迹：不明显
漏涂、穿透涂层的损伤等：不允许
波纹：不允许 鼓泡(≤10mm)：不允许
疵点(≤3mm)：≤3mm个/m2
划伤：不允许
擦伤：不允许
色差：不明显
*铝塑板质量好坏的鉴别：
1.铝皮厚度：如面铝厚0.5㎜，实际测量应该为，铝厚0.5㎜+氟碳油漆0.025㎜=0.525㎜（面铝总厚），底铝厚0.5㎜。
2.氟碳油漆（PVDF）：至少为双涂，70%以上氟碳含量，表面刮掉一层油漆还有一层底漆。用膜厚仪测，>0.025㎜。用丁酮擦试200次不露底。
3.纳米防尘油漆（NANO PVDF）：至少为双涂，膜厚>0.025㎜，用记号笔写字，完全能擦干净。
4.聚酯油漆（PE）：用膜厚仪测>0.016㎜，用丁酮擦拭100次不露底。
5.高分子粘结膜：美国PUPONP原料，撕开铝皮，会发现，铝皮上与塑料上均匀分布着白色绒毛状高分子，并且拉力>7N/㎜。
6.软塑料：半透明状，开槽刨出塑料屑，更有透明状，划断一面铝皮，折铝塑板，铝皮会断，但塑料不会断，并可来回折无数次。
7.保护膜：双层复合膜，0.09㎜厚，撕下保护膜，手感平稳。

## 铝的合金强化

纯铝的力学性能不高，不适宜制作承受较大载荷的结构零件。为了提高铝的力学性能在纯铝中加入某些合金元素制成合金，常加入的合金元素有铜、镁、铬、锌、硅、锰、镍、钴、钛及锶等，稀土元素在某些合金中加入。这些合金元素加入后通过以下几个方面对铝进行强化。

### 1、固溶强化

合金元素加入纯铝中形成无限固溶体或有限固溶体，不仅能获得高的强度，而且还能获得优良的塑性与良好的压力加工性能。在一般铝合金中固溶强化最常用的合金元素是铜、镁、锰、锌、硅、镍等元素。一般铝的合金化都形成有限的固溶体，如Al-Cu，Al-Mg，Al-Zn，Al-Si，Al-Mn等二元合金均形成有限固溶体，并且都有较大的极限溶解度能起较大的固溶强化效果。

### 2、时效强化

铝合金热处理后可以得到过饱和的铝基固溶体。这种过饱和铝基固溶体在室温或加热到某一温度时，其强度和硬度随时间和延长而增高，但塑性降低。这个过程就称时效。时效过程中使合金的强度、硬度增高的现象称为时效强化或时效硬化。

### 3、过剩相强化

当铝中加入的合金元素含水量超过其极限溶解度时，淬火加热时便有一部分不能溶入固溶体的第二相出现称之为过剩相。在铝合金中过剩相多为硬而脆的金属间化合物。它们在合金中起阻碍滑移和位错运动的作用，使强度、硬度提高，而塑性、韧性降低。合金中过剩相的数量愈多，其强化效果愈好，但过剩相多时，由于合金变脆而导致强度、塑性降低。

### 4、细化组织强化

在铝合中添加微量元素细化组织是提高铝合金力学性能的另一种重要手段。
变形铝合金中添加微量钛、锆、铍、锶以及稀土元素，它们能形成难熔化合物，在合金结晶时作为非自发晶核，起细化晶粒作用，提高合金的强度和塑性。
铸造铝合金中常加入微量元素作变质处理来细化合金组织，提高强度和塑性。变质处理对不能热处理强化或强化效果不大的铸造铝合金和变形铝合金具有特别重要的意义。比如在铝硅铸造铝合金中加入微量钠或钠盐或锑作变质剂进行变质处理，细化组织可以显著提高塑性和强度。同样在铸造铝合金中加入少量锰、铬、钴等元素能使杂质铁形成的板块状或针状化合物AlFeSi细化，提高塑性，加入微量锶可消除或减少初晶硅，并使共晶硅细化；粒子园整度提高。

### 5、冷变形强化

冷变形强化亦称冷作硬化，即金属材料在再结晶温度以下冷变形，冷变形时，金属内部位错密度增大，且相互缠结并形成胞状结构，阻碍位错运动。变形度越大位错缠结越严重，变形抗力越大，强度越高。冷变形后强化的程度随变形度、变形温度及材料本身的性质而不同。同一材料在同一温度下冷变形时，变形度越大则强度越高。塑性随变形程度的增加而降低。

## 危害

铝的不当使用也会产生一些副作用。有资料报道：铝盐可能导致人的记忆力丧失。澳大利亚一个私营研究团体说：广泛使用铝盐净化水可能导致脑损伤，造成严重的记忆力丧失，这是早老性痴呆症特有的症状。 研究人员对老鼠的实验表明，混在饮水中的微量铝进入老鼠的脑中并在那里逐渐积累，给它们喝一杯经铝盐处理过的水后，它们脑中的含铝量就达到可测量的水平。！
研究发现，铝元素能损害人的脑细胞。
根据世界卫生组织的评估，规定铝的每日摄入量为0-0.6mg/kg，这里的kg是指人的体重，即一个60kg的人允许摄入量为36mg。
我国《食品添加剂使用标准GB2760-2011》中规定，铝的残留量要小于等于100mg/kg。以此计算，一个体重60kg的人每天吃油条不多于360g就不必担心。
铝在人体内是慢慢蓄积起来的，其引起的毒性缓慢、且不易察觉，然而，一旦发生代谢紊乱的毒性反应，则后果非常严重。因此，必须引起我们的重视，在日常生活中要防止铝的吸收，减少铝制品的使用。
铝及其化合物对人类的危害与其贡献相比是无法相提并论的，只要人们切实注意，扬长避短，它对人类社会将发挥出更为重要的作用。
避免方法：
1．避免使用铝制成的炊具
2．少吃炸油条、由铝包装的糖果等食品，少喝易拉罐装的软饮料
3．部分药品由含铝物质制成，应减少服用

## 应用

* 铝的合金质量较轻而强度较高，因而在制造飞机、汽车、火箭中被广泛应用。
* 由于铝有良好的导电性和导热性，可用作超高电压的电缆材料。高纯铝具有更优良的性能。
* 铝在高温时的还原性极强，可以用于冶炼高熔点的金属。（这种冶炼金属的方法称为“铝热法”）
* 铝富展性，可制成铝箔，用于包装。
* 铝是金属，所以可以回收再造，但是回收率不高。
* 铝的抗腐蚀性（特别是氧化，因为其氧化物氧化铝反而增加了铝的抗腐抗热性）优异，外观质感佳，价格适中，是电脑机壳的上选材料。
近五十年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。除上所述，在建筑业上，由于铝在空气中的稳定性和阳极处理后的极佳外观而受到很大应用；在航空及国防军工部门也大量使用铝合金材料；在电力输送上则常用高强度钢线补强的铝缆；集装箱运输、日常用品、家用电器、机械设♀备等都需要大量的铝。

## 铝电解电容器的特点

1）优点：氧化膜有自愈作用；价格便宜；单位体积的容量大；相对而言，电压可以做得较高些；
钽电解，铌电解都做不到200V，铝电解在国外可以做到730V。
2）、缺点：漏电流大；损耗大，频率特性差（原来开关电源|稳压器仅40KHZ，现在100KHZ，最好1MHZ）
5．电解电容器的命名；
国内：CD11代表铝电解电容器
C——电容器的总称；D——材质（铝电解）；11——引线式（单向引出）
CD10——轴向铝电解电容器；CD26——宽温度铝电解电容器；
6．容量的标称法则；
E6：±20（M）、E12：±10（K）、E24：±5（J）

## 常用的铝工业材料

### 铝基板

铝基板是一种共同的金属基覆铜板铝基板，它具有俍好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
一、铝基板的特点
●采用表面贴装技术（SMT）
●在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理
●降低产品运行温度，提高产品功率密度和可靠性，延长产品使用寿命
●缩小产品体积，降低硬件及装配成本
●取代易碎的陶瓷基板，获得更好的机械耐久力。
二、铝基板的结构
新高电子铝基覆铜板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成，它的结构分三层：
Cireuitl.Layer线路层：相称于普通PCB的覆铜板，线路铜箔厚度loz至10oz。
DielcctricLayer绝缘层：绝缘层是一层低(jue yuan ceng _jue yuan ceng shi yi ceng di)热阻导热绝缘材料。厚度为：0.003”至0.006”英寸是铝基覆铜板的核心计术所在，已获得UL认证。
baseLayer基层：是金属基板，一般是铝或可所选择铜。铝基覆铜板和传统的环氧玻璃布层压板等
电路层（即铜箔）通常经过蚀刻形成印刷电路，使组件的各个部件相互连接，一般情况下，电路层要求具有很大的载流能力，从而应使用较厚的铜箔，厚度一般35 m~280 m；导热绝缘层是铝基板核心技术之所在，它一般是由特种陶瓷填充的特别的聚合物构成，热阻小，粘弹性能优俍，具有抗热老化的能力，能够承受机械及热应力。该公司生产的高性能铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术，使其具有极为优俍的导热性能和高强度的电气绝缘性能；金属基层是铝基板的支撑构件，要求具有高导热性，一般是铝板，也可使用铜板（其中铜板能够提供更好的导热性），适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。
PCB材料相比有着其它材料不可比拟的长处。适合功率组件表面贴装SMT公艺。
无需散热器，体积大大缩小、散热效果极好，俍好的绝缘性能和机械性能。
三、新高电子铝基板用途：
用途：功率混合IC（HIC）。
1.音频设备：输入、输出放大器、平衡放大器、音频放大器、前置放大器、功率放大器等。
2.电源设备：开关调节器`DC/AC转换器`SW调整器等。
3.通讯电子设备：高频增幅器`滤波电器`发报电路。
4.办公自动化设备：电动机驱动器等。
5.汽车：电子调节器`点火器`电源控制器等。
6.计算机：CPU板`软盘驱动器`电源装置等。
7.功率(gong lv)模块：换流器`固体继电器`整流电桥等。
8．灯具灯饰：随着节能灯的提倡推广，各种节能绚丽的LED灯大受市场欢迎，而应用于LED灯的铝基板也开始大规模应用。

### 铝塑板

铝塑板是由经过表面处理并用涂层烤漆的铝板作为表面，聚乙烯，聚丙烯塑料混合作为芯层，经过一系列工艺加工复合而成的新型材料。由于铝塑板是由性质截然不同的两种材料（金属和非金属）组成，它既保留了原组成材料（金属铝、非金属聚乙烯塑料）的主要特性，又克服了原组成材料的不足，进而获得了众多优异的材料性质，如豪华性、艳丽多彩的装饰性、耐候、耐蚀、耐创击、防火、防潮、隔音、隔热、抗震性；质轻、易加工成型、易搬运安装等特性，这些特点为铝塑板开阔了广阔的运用前景。
铝塑板性能：超强剥离度、材质轻易加工、防火性能卓越、耐冲击性、超耐候性、彩色多样、易保养。
铝塑板用途：可应用于幕墙、内外墙、门厅、饭店、商店、会议室等的装饰外，还可用于旧建筑的改建，用作柜台、家具的面层、车辆的内外壁等。

### 铝单板

铝单板均与采用世界知名大企业的优质铝合金加工而成，再经表面喷涂美国PPG、或阿克苏PVDF氟碳烤漆
精制而成，铝单板主要由面板、加强筋骨，挂耳等组成。
铝单板的特点：
（1）轻量化，刚性好、强度高
（2）不燃烧性，防火性佳
（3）极佳的面耐候性能和抗紫外线，优异的耐酸、耐碱性能在室外正常条件下，不退色保质期限为15年
（4）加工工艺性好、可加工成平面、弧形和球形、塔形等各种复杂的形状，一易沾污，便于清洁、保养
（5）色彩可选性广，装饰效果极佳
（6）易于回收，无污染，利于环保。

### 铝蜂窝板

铝蜂窝板采用复合蜂窝结构，由预成型的盒状面板和背板与铝合金蜂窝芯材热压复合成型。选用优质的
3003H24合金铝板5052AH14高锰合金铝板为基材；面板厚度为0.5~1.5mm氟碳滚涂板，底板厚度为
0.5~1.0mm；铝蜂窝芯材采用六角形3003型芯材，铝箔厚度0.04~0.06mm，边长5~6mm。
铝蜂窝板特点
（1）比重轻、强度高、刚度大、结构稳定、抗风压性佳
（2）隔音、隔热、防火、防震功能能突出
（3）面有惊人的平坦性，且色彩多样化
（4）装饰性强，安装方便、快捷
铝蜂窝板用途：建筑幕墙装饰、天花吊顶、公共汽车、火车、地铁及轨道交通车辆、商用运输车和货柜
车车体，船上建筑，广告牌，室内装饰工程

### 铝蜂窝天花吊顶板

铝蜂窝天花吊顶板从面板材质、形状、安装系统到颜色、表面处理为建筑师提供丰富的选择，能够展示
丰富的天花吊顶表现效果，具有卓越的设计自由度。通过完善的工艺和严格的控制系统，使复合板材具
有超强的剥离强度和优异的物理性能。
主要材质：
（1）面材：预辊涂铝卷，厚度为0.5 或0.7mm(内墙板厚为1.0mm)
（2）正面：聚酯烤漆（或按客户需求提供耐色光烤漆，在色泽和光泽度的稳定性及抗刮伤、抗粉化、抗
腐蚀性能方面效果好）
（3）背面：养护性涂饰
（4）芯材：经特殊防腐处理的铝蜂窝芯，合金为：AA3003，铝箔厚度0.06mm，蜂窝芯边长6mm
适用范围：用作各类建筑的室内吊顶板

## 中国铝工业发展简况

### 概述

改革开放以来，中国铝工业取得了长足发展，已成为世界铝工业大国，形成了从铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工、研发为一体的比较完善的工业体系。
2006年，中国铝业从2005年的全行业亏损迅速转为全行业实现利润324亿元、利税500多亿元。国内产能的迅速集中扩张使氧化铝进口量10年来首次出现同比下降，氧化铝对外依存度较上年的45%明显降低。近年来，国内氧化铝生产中强化烧结、管道化溶出、选矿拜尔法等技术得到广泛使用；电解铝落后的自焙槽生产能力被淘汰，2006年，电解铝1200万吨产能中160kA及以上产能占83%，已经全部淘汰落后的自焙槽生产能力，部分小型预焙槽生产能力得到改造。
电解铝方面，国家发展改革委下发通知，从2006年6月30日起实施电价调整方案，全国上网电价平均上调11.74元/千千瓦时，销售电价平均提高24.94元/千千瓦时，相当于销售电价每度上调2.494分钱。由于电解铝在所有工业产品中耗电量最大，每生产1吨电解铝的耗电量就高达1.5万度。国家利用电价调整对该行业进行调控，可以让一些竞争实力强大的电解铝企业获得较为优越的生存环境，而一些规模小、生产能力落后的企业则有可能淘汰出局。
当能源价格不断攀升之时，世界各大铝业公司开始把建设铝业生产基地的目光转向电价低廉的中东和非洲。通过降低左右生产成本的电费，确保铝业生产的价格竞争力，成为世界各大铝业公司的着眼点。从国内政策面上分析，国家产业政策给铝行业定位在满足国内需求上，且在对高精尖产品和低技术含量产品在政策上将会有区别。因此，上下游铝企业对于行业所出现的政策性和结构性拐点，应着眼于内销市场，扩大铝在国内市场的应用；扩大铝应用领域，提高铝应用的附加值、提升技术含量。另外，铝生产企业应该多关注相关行业和下游行业发展动向，特别是掌握交通运输、电力、包装、家电等行业发展趋势，同时加大技术攻关和科技投入。
中国铝型材行业的概况
中国铝型材工业经过50多年的发展，成为了世界上铝型材生产大国。截至2007年，中国在产的铝挤压厂600多家，挤压生产线约3500条企业数量、生产能力、产量均居世界第一，已成为世界铝挤压材生产大国；经过近几年产品结构的调整和市场调节，铝加工厂数减少，分布在逐步分散；产品出口增加，成为世界上最主要的铝型材生产和净出口国家。

### 产量

2007年中国铝加工材快报产量1175.9万吨，与2006年快报数814.8万吨相比增加44.3%。估计型材为660万吨，比2006年增长36.2%。

### 分布

从铝加工行业来看，珠江三角洲、长三角、环渤海等三地区，以河南为代表的中部地区发展较快。新世纪以来，全国铝加工材产量前10位省区总产量占全国总产量的所占比率在逐渐上升，2000年为82.1%，2005年为84.7%，2006年达到87.1%，2007年87.63%。广东和河南两省产量排位继续保持前两名，所占比例仍在上升。产量增幅较快的省份是山东和湖南，山东排位由2006年的第六上升到第三，产量接近100万吨，达到99.48万吨，比2006年增加85.6%。湖南省以21.12万吨的好成绩后来居上，把产量增幅相对不大的河北省挤出前十名。
广东省的建筑铝型材业在国内具有突出的地位，具有绝对的优势。广东省是中国铝型材加工、制造的大省，同时又是铝的消费大省。目前，广东省的铝加工量超过300万吨/年，综合产值超过1000亿元，已形成具有明显规模优势和品牌优势的产业。据中国有色金属工业协会统计，2006年全国获得生产许可证铝型材厂有560多家，广东省有210余家；全国铝挤压材产量前10名的企业中广东省占了6家，广东省铝型材生产量占全国55%左右，市场占有率超过全国的45%。全国拥有中国名牌的铝加工企业共有17家，广东省有10家单位，其中9家为铝型材厂，1家为板带箔生产企业。

### 出口

2007年，中国铝材净出口量增加了110.0%（见表2）。其中，平轧产品的贡献明显。型材出口84.5万吨，比2006年仅增加了24.1%，增幅同比下降56.1%。主要受欧美房地产业不景气和国家7月1日取消出口退税的影响。

### 动向

（1）电解铝与加工企业相互延伸
典型的大型电解铝企业有：中铝兰州连城铝业、中铝青海铝业、河南焦作万方、青铜峡铝业、内蒙霍林河鸿骏铝电集团、河南淅川、浙江华东铝业等纷纷增加铝加工项目或铸坯项目。加工企业向有资源地区寻找合作伙伴或办厂，如渤海铝、银一百、华昌等企业。
（2）中国铝加工企业积极上市融资
铝加工企业利用国内外资本市场，积极开展多种方式进行融资，为企业的发展壮大获得必要的资金支持。已经上市的铝加工企业有中铝西北铝，山东南山、浙江栋梁、常熟铝箔、新疆众和等。正在准备上市的企业有河南明泰、广东兴发、闽发、山东鲁丰铝箔、厦顺、苏州罗普斯金等。
（3）高速列车车体型材成功应用在我国自主知识产权的300km/h列车上，标志着中国已经跨入世界上能够生产300km/h高速列车型材国家的行列。
（4）工业型材、高档节能型建筑型材产品比例增加。
（5）各种新技术在铝加工生产中得到了应用。

参考资料

  - 1． 化工空间-铝的物化性质 ．

  - 2． 中华人民共和国药典，国家药典委员会编，化学工业出版社，2005年版，二部，p.756。

扩展阅读：
  - 1

    铝市旺季不旺 “银十”惨淡收场 http://www.cableabc.com/subject/lvshi/HTMLPage1.htm

开放分类：
  元素周期表 金属 ， 铝