编辑
有用+1

# 摩尔斯电码

摩尔斯电码（Morse alphabet）（又译为摩斯电码）是一种时通时断的信号代码，这种信号代码通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号等。由美国人摩尔斯（Samuel Finley Breese Morse）于1837年发明，为摩尔斯电报机的发明（1835年）提供了条件。

## 目 录

  1 简介

  2 电码分类

  3 表示方法

  1. 3.1 字母
  2. 3.2 数字长码
  3. 3.3 数字短码
  4. 3.4 标点符号
  5. 3.5 特殊符号
  6. 3.6 常用缩写

  4 诞生爱情

  5 如何交谈

## 1 简介

摩尔斯电码(Morse alphabet)是美国人摩尔斯(Samuel Finley Breese Morse)于1837年发明的， 由点dot（.）、划dash（-）两种符号组成。1、一点为一基本信号单位，一划的长度=3点的时间长度。2、在一个字母或数字内，各点、划之间的间隔应为两点的时间长度。3、字母（数字）与字母（数字）之间的间隔为7点的时间长度。摩尔斯码在早期无线电上举足轻重，是每个无线电通讯者所须必知的。由于通讯号技术之进步，各国已于1999年停止使用摩尔斯码，但由于它所占的频宽最少，又具一种技术及艺术的特性，在实际生活中有广泛的应用。摩尔斯电码morse code 它由两种基本信号和不同的间隔时间组成：短促的点信号“·”，读“的”（Di）；保持一定时间的长信号“—”，读“答”（Da）。间隔时间：滴，1t；答，3t；滴答间，1t；字母间，3t；字间，5t。 产生历史最早的摩尔斯电码是一些表示数字的点和划。数字对应单词，需要查找一本代码表才能知道每个词对应的数。用一个电键可以敲击出点、划以及中间的停顿。 　虽然摩尔斯发明了电报，但他缺乏相关的专门技术。他与艾尔菲德·维尔签定了一个协议，让他帮自己制

摩尔斯电码

造更加实用的设备。艾尔菲德·维尔构思了一个方案，通过点、划和中间的停顿，可以让每个字元和标点符号彼此独立地发送出去。他们达成一致，同意把这种标识不同符号的方案放到摩尔斯的专利中。这就是现在我们所熟知的美式摩尔斯电码，它被用来传送了世界上第一条电报。
这种代码可以用一种音调平稳时断时续的无线电信号来传送，通常被称做连续波（Continuous Wave），缩写为CW。它可以是电报电线里的电子脉冲，也可以是一种机械的或视觉的信号（比如闪光）。
一般来说，任何一种能把书面字元用可变长度的信号表示的编码方式都可以称为摩尔斯电码。但这一术语只用来特指两种表示英语字母和符号的摩尔斯电码：美式摩尔斯电码被使用了在有线电报通信系统；今天还在使用的国际摩尔斯电码则只使用点和划（去掉了停顿）。
电报公司根据要发的信的长度收费。商业代码精心设计了五个字元组成一组的代码，作为一个单词发送。比如：BYOXO （“Are you trying to crawl out of it?”）；LIOUY （“Why do not you answer my question?”）；AYYLU （“Not clearly coded, repeat more clearly.”）。这些五个字元的简语可以用摩尔斯电码单独发送。在网络用词中，我们也会说一些最常用的摩尔斯商用代码。现在仍然在业余无线电中使用的有Q简语和Z简语：他们最初是为报务员之间交流通信质量、频率变更、电报编号等信息服务的。
1838年1月8日，艾菲尔德·维尔展示了一种使用点和划的电报码，这是摩尔斯电码前身。
作为一种信息编码标准，摩尔斯电码拥有其他编码方案无法超越的长久的生命。摩尔斯电码在海事通讯中被作为国际标准一直使用到1999年。1997年，当法国海军停止使用摩尔斯电码时，发送的最后一条消息是：“所有人注意，这是我们在永远沉寂之前最后的一声呐喊！”

## 2 电码分类

美式
做为一种实际上已经绝迹的电码，美式摩尔斯电码使用不太一样的点、划和独特地间隔来表示数字、字

摩尔斯电码手表

元和特殊符号。这种摩尔斯电码的设计主要是针对地面报务员通过电报电线传输的，而非通过无线电波。
这种古老的、交错的电码是为了配合报务员接听方式而设计的。可以从扬声器或者耳机中听到电码的音调，你只能从这些最早期的电报机的一个机械发生装置听到嗒嗒的声音，甚至是从发送电键接听：这种电键在不发送信号时被设置为从动模式，负责发声。
这些报务员大多是为铁路或以后的西联电传等服务。象那时的许多年轻人一样，十几岁的爱迪生就是这样一名话务员。

## 3 表示方法

摩尔斯电码表

有两种“符号”用来表示字元：划（—）和点（·），或分别叫嗒（Dah）和滴（Dit）或长和短。点的长度决定了发报的速度，并且被当作发报时间参考。下面是时间控制的图示：Morse code：————— ·—···· ·/ —·—·——— —···
这里，“—”表示划，“·”表示点。这是上面消息的准确发报时间（“=”表示信号有，“.”代表信号无，每个为一个点的长度）：
===.===...===.===.===...=.===.=...=.=.=...=.......===.=.===.=...===.===.===
划一般是三个点的长度；点划之间的间隔是一个点的长度；字元之间的间隔是三个点的长度；单词之间的间隔是七个点的长度。初学者往往被教导发送点划间隔短小、短而快的字元，并且在符号和单词之间夸大间隔时间。比较起来，这种方式更加容易学会。
熟悉摩尔斯码的人之间经常象这样说话或拼写[其中，“长音（Dah）”发“awe”的音]：
————— ·—···· ·/ —·—·——— —···
DahDah DahDahDah DiDahDit DiDiDit Dit, DahDiDahDit DahDahDah DahDiDit Dit.

### 字母

字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号
A | ．━ | B | ━．．． | C | ━ ．━． | D | ━ ．．
E | ． | F | ．．━． | G | ━ ━． | H | ．．．．
I | ．． | J | ．━ ━ ━ | K | ━ ．━ | L | ．━．．
M | ━ ━ | N | ━． | O | ━ ━ ━ | P | ．━ ━．
Q | ━ ━．━ | R | ．━ ． | S | ．．． | T | ━
U | ．．━ | V | ．．．━ | W | ．━ ━ | X | ━ ．．━
Y | ━．━ ━ | Z | ━ ━ ．． |  |  |  |

### 数字长码

字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号
0 | ━ ━ ━ ━ ━ | 1 | ．━ ━ ━ ━ | 2 | ．．━ ━ ━ | 3 | ．．．━ ━
4 | ．．．．━ | 5 | ．．．．． | 6 | ━．．．． | 7 | ━ ━．．．
8 | ━ ━ ━ ．． | 9 | ━ ━ ━ ━ ． |  |  |  |

### 数字短码

表示方法1

字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号
0 | — | 1 | ● — | 2 | ● ● — | 3 | ● ● ●— —
4 | ● ● ● ● — | 5 | ● ● ● ● ● | 6 | — ● ● ● ● | 7 | — —● ● ●
8 | — ● ● | 9 | — ● |  |  |  |

表示方法2

字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号
0 | — | 1 | ● — | 2 | ● ● — | 3 | ●— —
4 | ● ● ● — | 5 | ● ● ● | 6 | — ● ● ● | 7 | — —●
8 | — ● ● | 9 | — ● |  |  |  |

### 标点符号

字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号
. | ．━．━ ．━ | : | ━ ━ ━．．． | , | ━ ━．．━ ━ | ; | ━．━ ．━．
? | ．．━ ━．． | = | ━ ．．．━ | ' | ．━ ━ ━ ━ ． | / | ━．．━ ．
! | ━．━ ．━ ━ | ━ | ━．．．．━ | _ | ．．━ ━．━ | " | ．━ ．．━．
( | ━ ．━ ━ ． | ) | ━．━ ━．━ | $ | ．．．━ ．．━ | & | ．．．．
@ | ．━ ━．━ ． | + | ．━．━． |  |  |  |

非英语字符

字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号
à或&aring; | ．━ ━ ．━ | &auml;或&aelig; | ．━．━ | ch | ━ ━ ━ ━ | &ccedil;或？ | ━．━ ．．
&eth; | ．．━━ ． | é | ．．━．． | è | ．━ ．．━ | ? | ━ ━ ．━．
? | ━ ．━━ ． | ? | ．━ ━ ━． | &ntilde; | ━ ━．━ ━ | &ouml;或&oslash; | ━ ━ ━．
? | ．．．━ ． | &thorn; | ．━ ━ ．． | ü或？ | ．．━ ━ |  |

特殊符号

字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号
AR | ．━ ．━． | AS | ．━ ．．． | K | ━．━ | SK | ．．．━．━
BT | ━．．．━ | 开始 | -...- |  |  |  |

注：·表示“嘀”，—表示“嗒”

### 特殊符号

这是一些有特殊意义的点划组合。它们由二个字母的摩尔斯电码连成一个使用，这样可以省去正常时把它们做为两个字母发送所必须的中间间隔时间。
AR：·—·—·（停止，消息结束）
AS：·—···（等待）
K：—·—（邀请发射信号）（一般跟随AR，表示“该你了”）
SK：···—·—（终止，联络结束）
BT：—···—（分隔符）
···—·（我将重新发送最后一个单词）
·· ··（同样）
········（错误）

### 常用缩写

缩写和同一符号不同，缩写保留着字元中间的间隔，它们并没有被连成一个使用。
A - All after （问号后用于请求重复）
AB - All before （同样）
ARRL - American Radio Relay League（美国无线电中继联盟）
ABT - About（关于）
ADS - Address（地址）
AGN - Again（再一次）
ANT - Antenna （天线）
BN - All between（之间的所有）
BUG - Semiautomatic key（半自动的关键）
C - Yes（是，好）
CBA - Callbook address（呼号手册）
CFM - Confirm（确认）
CLG - Calling（拨打）
CQ - Calling any station（连络任一站台）
CUL - See you later（待会见）
CUZ - Because（因为）
CW - Continuous wave（连续波）
CX - Conditions（状况）
DE - From（来自）
DX - Distance （sometimes refers to long distance contact）（长程通讯）
ES - And （和）
FB - Fine business （类似于“确定”）
FCC - Federal Communications Commission（美国联邦通信委员会）
FER - For （为了）
FREQ - Frequency（频率）
GA - Good afternoon or Go ahead （depending on context）（午安）
GE - Good evening（晚安）
GM - Good morning（早安）
GND - Ground （ground potential）（地表）
GD - Good（好）
HI - Laughter（笑；笑声）
HR - Here（这里）
HV - Have（有）
LID - Poor operator（可怜的运营商）
MILS - Milliamperes（毫安）
NIL - Nothing（无）
NR - Number（编号）
OB - Old boy（老男孩）
OC - Old chap（老兄）
OM - Old man （any male amateur radio operator is an OM）（任何男性业余无线电操作员是一个OM）
OO - Official Observer （官方观察员）
OP - Operator（操作员）
OT - Old timer（老手）
OTC - Old timers club （老前辈俱乐部）
OOTC - Old old timers club （老老前辈俱乐部）
PSE - Please（请）
PWR - Power（功率）
QCWA - Quarter Century Wireless Association （四分之一世纪无线协会）
R I - acknowledge or decimal point （承认或小数点）（根据上下文确定）
RCVR - Receiver（接收器）
RPT - Repeat or report）（重复或报告）（根据上下文确定）
RST - Signal report format （Readability-Signal Strength-Tone）（收讯指标）
RTTY - Radio teletype （无线电电传）
RX - Receive（接收）
SAE - Self addressed envelope （自我处理的信封）
SASE - Self addressed, stamped envelope （自我解决，盖章信封）
SED - Said（说）
SEZ - Says （说）
SIG - Signal（讯号）
SIGS - Signals （信号）
SKED - Schedule（行程）
SN - Soon（很快=不久将来）
SOS -（紧急呼救=国际通用）
SRI - Sorry（抱歉）
STN - Station（电台）
TEMP - Temperature（气温）
TMW - Tomorrow（明日）
TNX - Thanks（感谢）
TU - Thank you（感谢你）
TX - Transmit（发射器）
U - You （你）
UR - Your or you're （您或您已经）（根据上下文确定）
URS - Yours （你的）
VY - Very （非常）
WDS - Words （词）
WKD - Worked （工作）
WL - Will （将）
WUD - Would （会）
WX - Weather（天气）
XMTR - Transmitter（发射机）
XYL - Wife（妻子）
YL - Young lady （used of any female）（年轻女子）
73 - Best regards（最好的祝福）
88 - Love and kisses（爱与吻之告别）（注意应该使用在“异性”之间）
99 - go way（被要求离开，非友善）
参见词条：Q简语

## 4 诞生爱情

早已被新科技所取代的摩斯密码，在中国的互联网世界里演绎了一段费尽周折的爱情猜谜传奇。一男子向一女子表白，女子却给了一段摩斯密码，以及很少的提示，并表示，破译这个密码，才答应和他约会。男子死活不得求解，又在百度贴吧里将密码贴出以求助网友，最终密码亦被破解。
神秘的摩斯密码
“****-/*---- /----*/****-/****-/*----/---**/*----/****-/*----/-****/***--/****-/*---- /----*/**---/-****/**---/**---/***--/--***/****-/”。这便是爱情摩斯密码的原样。摩斯密码对应的是英文字母和数字。然而，事情显然没有这么简单。
谜底“I LOVE YOU TOO”
片羿天使在下面网友的跟贴催促下，晚上20点02分第207楼再次出现，并且道出了摩斯密码的答案，也给出了解答的步骤，此时这则帖子的跟贴已经到了第7 页。片羿天使从摩斯密码推到数字，再从数字推到了手机键盘和电脑键盘，然后重新排序排列，再倒换，“I LOVE YOU TOO”便水落石出了。[1]

## 5 如何交谈

要使用摩尔斯码进行明白无误的交流，只需要字母就够了。为了使交流更有效率，有很多国际上通用的模式。
这是一个CW通讯的例子，发生在电台甲（s1）和电台乙（s2）之间：
s1：CQ CQ CQ de s1 K[呼叫任何人（CQ），这是（de）s1，结束（K）。]
s2：s1 de s2 K（呼叫s1，这是s2，结束）（两个电台就建立通讯连接了）
s1：SK（再见。）
s2：SK（再见。）
作为一个例子，上面的电台之间并没有交谈什么内容，这只是演示一次联络的情形罢了。求救信号SOS
1909年8月，美国轮船“阿拉普豪伊”号由于尾轴破裂，无法航行，就向邻近海岸和过往船只拍发了“SOS”信号。这是第一次使用这个信号。
1912年，著名的泰坦尼克号游轮首航遇险时，发送的是CQD（英国马可尼无线电公司决定用CQD作为船舶遇难信号），但因D（—··）易于其他字母混淆，周围船只并未意识到是求救信号，没有快速救援，在快沉没时才使用的新求救信号SOS（···———···）发报。泰坦尼克号沉没后，SOS才被广泛接受和使用。
事实上，虽然SOS信号在1906年即已制订，但英国的无线电操作员很少使用SOS信号，他们更喜欢老式的CQD遇难信号。泰坦尼克号的无线电首席官员约翰·乔治·菲利普一直在发送CQD遇难信号，直到下级无线电操作员哈罗德·布莱德建议他：“发送SOS吧，这是新的调用信号，这也可能是你最后的机会来发送它了！”然后菲利普在传统的CQD求救信号中夹杂SOS信号。求救信号直到第二天早上才被加利福尼亚号收到，因为她并没有24小时都监听无线电。

参考资料

  - 1． 摩斯电码里的爱情 ．中文业界资讯站 ．2009-02-09 [引用日期2012-06-5] ．

词条标签：
  通信密码信息技术通信技术 电码

如果想投诉，请到百度百科投诉中心；如果想提出意见、建议，请到意见反馈。