# 密度

#### 百科名片

在物理学中，把某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。符号ρ（读作rōu）。国际主单位为单位 为千克/米^3，常用单位还有 克/厘米^3。其数学表达式为ρ=m/V。在国际单位制中，质量的主单位是千克，体积的主单位是立方米，于是取1立方米物质的质量作为物质的密度。对于非均匀物质则称为“平均密度”。

目录

  英语翻译
  简介
  1. 物理意义
  2. 定义
  3. 印刷术语
  4. 感官材中意义
  物理量
  1. 简介
  2. 公式
  3. 单位
  4. 变化规律
  5. 水的密度
  6. 其它
  密度的应用：
  测量方法：
  1. 测固体密度：
  对于实物微粒
  密度与浮力的关系
  常见物质的密度
  展开

## 英语翻译

在英语中可翻译为density。

## 简介

### 物理意义

密度的物理意义,是物质的一种特性，不随质量和体积的变化而变化，只随物态（温度、压强）变化而变化。某种物质的质量和其体积的比值，即单位体积的某种物质的质量,叫作这种物质密度。用水举例，水的密度在4℃时为10^3千克/米^3或1克/立方厘米（1.0×10^3kg/m^3，）物理意义是：每立方米的水的质量是1000千克，密度通常用“ρ”表示，读“ròu”。

密度

[1]
地球的平均密度为5，518×10千克/米^3。
标准状况下干燥空气的平均密度为0.001293×10^3千克/米^3。
密度是一个物理量，用来描述物质在单位体积下的质量。密度也可以引申为一个量与一个范围的比值，作为这种情况下的简称，例如人口密度、磁通密度（又称磁感应强度）等。

### 定义

是指在规定温度下，把某种物质单位体积内所含物质的质量数，以kg/m^3（读作千克每立方米）或g/cm^3（读作克每立方厘米）表示。物体间在同种质量下体积越小密度就越大；体积越大，密度就越小。主要用在换算数量与交货验收的计量和某些油品的质量控制，以及简单判断油品性能上。

密度

### 印刷术语

在印刷术语中，反射密度指一种表面的遮光能力；透射密度指一种过滤器的遮光能力。

### 感官材中意义

感光材料的密度是指其经曝光显影后，影像深浅的程度。如胶片，画面愈是透明的地方，密度愈小；反之，愈是不透明的地方，其密度愈大。

## 物理量

### 简介

密度是反映物质特性的物理量，物质的特性是指物质本身具有的而又能相互区别的一种性质，人们往往感觉密度大的物质“重”，密度小的物质“轻”一些，这里的“重”和“轻”实质上指的是密度的大小。

密度

质量是物体所含物质的多少。所含物质减少，所以质量减少。密度是物质的一种特性，它不随质量、体积的改变而改变，同种物质的密度不变。
密度是物质的一种特性，它只与物质的种类和物质的状态有关，与质量、体积等因素无关，不同的物质，密度一般是不相同的，同种物质的密度则是相同的。

### 公式

密度的公式 ：ρ=m/V (ρ表示密度、m表示质量、 V表示体积)
正确理解密度公式时，要注意条件和每个物理量所表示的特殊含义。从数学的角度看有三种情况（判断正误）：
1．ρ一定时，m和V 成正比；
2．m 一定时，ρ与 V 成反比 ；
3．V 一定时，ρ与 m 成正比。
结合物理意义，三种情况只有（1）的说法正确，(2)(3) 都是错误的。因为同种物质的密度是一定的，它不随体积和质量的变化而变化，所以在理解物理公式时，不可能脱离物理事实，不能单纯地从数学的角度理解物理公式中各量的关系

### 单位

国际单位制中密度的单位是 : 千克 / 米^3;。正确读法为千克每立方米，符号kg/m^3;,常用的单位是克/厘米^3;,正确读法是克每立方厘米，符号为 g/cm^3;。
它们之间的换算关系 ：
l g/cm^3=10^3kg/m^3;
例如水的密度是1g/cm^3，也就是1*10^3kg/m^3

### 变化规律

一定温度下，对于一般溶液来说，单位体积所含的溶质越多密度越大，但是氨水等溶液例外，在氨水中，单位体积所含的氨分子越多，其密度越小，最浓的氨水含氨35.28%，密度0.88g/cm3。

### 水的密度

水的密度值为 1000kg/m^-3，即1g/cm^3;
它的物理意义是体积为1立方厘米水的质量为1克。

### 其它

人体的密度仅有1.02 g/cm^3;，只比水的密度多出一些，所以学游泳应该不会太难吧！ 汽油的密度比水小，所以你知道为什么在路上看到的油渍，都会浮在水面上了吧。海水的密度大于水，人体在海水中比较容易浮起来。
水的密度竟然大于冰，你现在就去冰箱里拿一些冰块，把它丢在半杯水中，看看冰块是浮着呢？还是沉下。物质的密度会受温度的影响而改变。一般而言，物质的质量不受温度影响（影响非常小），但是体积会热胀冷缩。所以温度上升时体积膨胀（水除外），密度相对就变小了。相反的，物质在温度下降时体积缩小（水除外），密度会变大。不过水是例外，因为水的密度在4℃时最大，水温只要从4℃上升或下降，密度都会变小。也就是说4℃的水，体积在受热时也膨胀、冷却时也膨胀。所以水总是由表面开始结冰，密度最大的4℃的水会沉入最底层。这个性质非常重要，在严寒的冬天，虽然水的表面已结冰，但在湖泊的底层仍维持4℃左右，使水中的生物可安然度过冬天。
密度是物质的一种重要特性。根据密度的大小，人们可以鉴别物质；选择密度不同的物质，可以满足制造的不同需要；通过测定密度，科学研究中还可能发现其他新物质。
密度在国际单位制中的主单位是“kg/m^3;”，这是绝大多数同学都能够掌握的，但是要换算单位，不少同学却感到困难了。例如：铁的密度是7.8×10^3kg/m^3;=（）g/cm^3;。这个问题可以利用单位换算中的基该方法来解决，那就是分子里的单位变小多少倍，换算后的数值就变大多少倍：1千克=10^3克；分母中的单位变小多少倍，换算后的数值要变小多少倍：1m^3;=10^6cm^3;，因此，7．8×10^3kg/m^3;=7．8×10^3×（10^3/10^6）g/cm^3;=7．8g/cm^3;；根据这种换算方法；分析一下可以得出密度的单位有一个规律，即：对于某种物质的密度，在分别用“g/cm^3;”，“kg/dm^3;”和“t/m^3;”来做单位时，它们的数值是相同的。例如，铁的密度，按照这个规律可知：ρ水=7．8g/cm^3;=7．8kg/dm^3;=7．8t/m^3;。这个“7．8”就是课本上密度表中铁的密度值去掉10^3得到的。记住这个规律，不但给密度单位的换算带来很大的方便，而且使一些涉及密度计算的问题变得简单。例如用这种方法来记算水的质量，就是1厘米^3;（毫升）水的质量是1克，1分米^3;（升）水的质量是1千克，1米^3;水的质量是1吨。
密度是物质的一种特性，与物质的质量、体积、大小、形状、空间位置无关。但与温度、

密度

状态有关，大部分的物质随温度升高而密度降低，即热胀冷缩，而水在0~4摄氏度时有反常膨胀现象。另外，同种物质密度相同，质量与体积的比值为定值；不同物质密度一般不相同，质量与体积的比值一般不同（注意是“一般”哦~例：酒精与煤油）。

## 密度的应用：

密度在生产技术上的应用，可从以下几个方面反映出来。
1．可鉴别组成物体的材料。
密度是物质的特性之一，每种物质都有一定的密度，不同物质的密度一般是不同。因此我们可以利用密度来鉴别物质。其办法是是测定待测物质的密度，把测得的密度和密度表中各种物质的密度进行比较，就可以鉴别物体是什么物质做成的。
2．可计算物体中所含各种物质的成分。
3．可计算某些很难称量的物体的质量或形状比较复杂的物体的体积。
根据密度公式的变形式：m=vρ或 ，v=m/ρ可以计算出物体的质量和体积，特别是一些质量和体积不便直接测量的问题，如计算不规则形状物体的体积、纪念碑的质量等。
4．可判定物体是实心还是空心。
利用密度知识解决简单问题，如判断物体是否空心，用“分析法”解决一些较为复杂的问题。
判定物体是空心的还是实心的，一般有以下三种方法 ：
（1)根据公式，求出其密度 ，再与该物质密度ρ比较，若 <ρ，则为空心，若 =ρ，为实心。
(2)已知质量，由公式V=m/ρ ，求出V ，再与V物比较，若V物 <V ，则为空心，若V=V物 ，则该物体为实心。

密度

（3） 把物体当作实心物体对待，利用，求出体积为v的实心物体的质量， 然后将m 与物体实际质量m物比较，若m>m物时，则该物体为空心，若m=m物，则该物体为实心。
5.可计算液体内部压强以及浮力等。
综上所述，可见密度在科学研究和生产生活中有着广泛的应用。对于鉴别未知物质，密度是一个重要的依据。“氩”就是通过计算未知气体的密度发现的。经多次实验后又经光谱分析，确认空气中含有一种以前不知道的新气体，把它命名为氩。在农业上可用来判断土壤的肥力，含腐殖质多的土壤肥沃，其密度一般为2.3×103千克/米3。根据密度即可判断土壤的肥力。在选种时可根据种子在水中的沉、浮情况进行选种：饱满健壮的种子因密度大而下沉；瘪壳和其他杂草种子由于密度小而浮在水面。在工业生产上如淀粉的生产以土豆为原料，一般来说含淀粉多的土豆密度较大，故通过测定土豆的密度可估计淀粉的产量。又如，工厂在铸造金属物之前，需估计熔化多少金属，可根据模子的容积和金属的密度算出需要的金属量。

## 测量方法：

测量物体密度的方法多种多样，本人归纳总结出以下几种测量方法：
（首先使用天平测出质量，然后使用量筒测出体积，最后使用公式得出密度）

### 测固体密度：

基本原理：ρ=m/V：
1、 称量法：
器材：天平、量筒、水、金属块、细绳
步骤：
1．用天平称出金属块的质量m
2．往量筒中注入适量水，读出体积为V1
3．用细绳系住金属块放入量筒中，浸没，读出体积为V2
计算表达式：ρ=m/(V2-V1)
2、 比重杯法：
器材：烧杯、水、金属块、天平、
步骤：
1．往烧杯装满水，放在天平上称出质量为 m1；
2．将金属块轻轻放入水中，溢出部分水，再将烧杯放在天平上称出质量为m2;
3．将金属块取出，把烧杯放在天平上称出烧杯和剩下水的质量m3。
计算表达式：ρ=ρ水(m2-m3)/(m1-m3)
3、 阿基米德定律法：
器材：弹簧秤、金属块、水、细绳
步骤：
1．用细绳系住金属块，用弹簧秤称出金属块的重力G；
2．将金属块完全浸入水中，用弹簧秤称出金属块在水中的视重G/；
计算表达式：ρ=Gρ水/(G-G/)
4、 浮力法(一)：
器材：木块、水、细针、量筒
步骤：
1．往量筒中注入适量水，读出体积为V1；
2．将木块放入水中，漂浮，静止后读出体积 V2；
3．用细针插入木块，将木块完全浸入水中，读出体积为V3。
计算表达式：ρ=ρ水(V2-V1)/(V3-V1)
5、 浮力法（二）：
器材：刻度尺、大烧杯、水、小烧杯、小石块（ρ>水）
步骤：
1．在大烧杯内放入适量水，再将小烧杯杯口朝上轻轻放入，让其漂浮，用刻度尺测出大烧杯中水的高度h1
2．将小石块轻轻放入小烧杯中（此时小烧杯应漂浮），用刻度尺测出大烧杯中水的高度h2
3．将小石块从杯中取出，放入水中，用刻度尺测出大烧杯中水的高度h3
计算表达式：ρ=ρ水(h2-h1)/(h3-h1)
6、 密度计法：
器材：鸡蛋、密度计、水、盐、玻璃杯
步骤：
1．在玻璃杯中倒入适量水，将鸡蛋轻轻放入，鸡蛋下沉；
2．往水中逐渐加盐，边加边用密度计搅拌，直至鸡蛋悬浮，用密度计测出盐水的密度即等到于鸡蛋的密度；

## 对于实物微粒

量子力学明确指出，对于实物微粒，密度ρ的含义是该粒子在空间任一微小区域（数学术语是“体积元”）里出现的概率，即概率密度。

## 密度与浮力的关系

一、物体在水中
ρ物体<ρ水，物体漂浮（上浮）
ρ物体= ρ水，物体悬浮
ρ物体>ρ水，物体沉底（下沉）
二、对于任何液体
ρ物体<ρ液，物体漂浮（或上浮）
ρ物体= ρ液，物体悬浮
ρ物体>ρ液，物体沉底（或下沉）
三、当ρ物体≤ρ液时（物体漂浮或悬浮）
物体在水中的体积：物体的体积=ρ物体：ρ液
当ρ物体= ρ水（物体悬）浮时，物体在水中的体积：物体的体积=1：1

## 常见物质的密度

单位(1g/cm^3=1000kg/m^3)

锂 | 0.534 | 钾 | 0.87 | 钠 | 0.97 | 铷 | 1.53
钙 | 1.55 | 镁 | 1.74 | 白磷 | 1.83 | 铍 | 1.85
铯 | 1.87 | 黄色砷 | 2.0 | 硫 | 2.07 | 红磷 | 2.20
水银 | 13.6 | 铜 | 8.9 | 铁 | 7.9 | 白口铸铁 | 7.40-7.70
水 | 1.00 | 玻璃 | 2.60 | 煤油 | 0.8 | 灰口铸铁 | 6.60-7.40
石蜡 | 0.9 | 干松木 | 0.5 | 锇 | 22.6 | 可锻铸铁 | 7.20-7.40
冰 | 0.92 | 铅 | 11.40 | 银 | 10.50 | 铬镍钨钢 | 7.80
乙醇（酒精） | 0.79 | 水银（汞） | 13.60 | 汽油 | 0.75 | 铬钼铝钢 | 7.65
铜 | 8.90 | 锌 | 7.10 | 铸钢 | 7.80 | 高强度合金钢 | 7.82
工业纯铁 | 7.87 | 碳素工具钢 | 7.85 | 纯铝 | 2.70 | 镍铬合金 | 8.72
普通碳素钢 | 7.85 | 易切钢 | 7.85 | 铸镁 | 1.80 | 铍青铜 | 8.30
优质碳素钢 | 7.85 | 锰钢 | 7.81 | 轴承钢 | 7.81 | 铸锌 | 6.86

59、62、65、68黄铜 8.50
80、85、90黄铜 8.70
96黄铜 8.80
59-1、63-3铅黄铜 8.50
74-3铅黄铜 8.70
锡黄铜 8.80
70-1锡黄铜 8.54
60-1和62-1锡黄铜 8.50
77-2 铝黄铜 8.60
15CrA铬钢 7.74 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 8.50
20Cr、30Cr、40Cr铬钢 7.82 镍黄铜 8.50
38CrA铬钢 7.80 锰黄铜8.50
铬、钒、镍、钼、锰、硅钢 7.85 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 8.80
5-5-5铸锡青铜 8.80
3-12-5铸锡青铜8.69
含钨9高速工具钢 8.30 工业纯钛（TA1、TA2、TA3） 4.50
含钨18高速工具钢 8.70 超硬铝 2.85
0.5镉青铜 8.90 LT1特殊铝 2.75
0.5铬青铜 8.90 工业纯镁 1.74
19-2铝青铜 7.60 6-6-3铸锡青铜 8.82
9-4、10-3-1.5铝青铜 7.50 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 8.50
10-4-4铝青铜 7.46 纯镍、阳极镍、电真空镍 8.85
镍铜、镍镁、镍硅合金8.85
7铝青铜 7.80 锌锭（Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3） 7.15
3-1硅青铜 8.47 4-1铸造锌铝合金6.90
1-3硅青铜 8.60 4-0.5铸造锌铝合金 6.75
1铍青铜 8.80 铅和铅锑合金 11.37
1.5锰青铜 8.80 铅阳极板 11.33
5锰青铜 8.60 4-4-2.5 锡青铜 8.75
金 19.30 5铝青铜 8.20
4-0.3、4-4-4锡青铜 8.90 变形镁 MB1 1.76
不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 MB2、MB8 1.78
Cr14、Cr17 7.70 MB3 1.79
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 7.85 MB5、MB6、MB7、MB15 1.80
1Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 锻铝 LD8 2.77
不锈钢 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 7.90 LD7、LD9、LD10 2.80
2Cr13Ni4Mn9 8.50 钛合金TA4、TA5、TC6 4.45
3Cr13Ni7Si2 8.00 TA6 4.40
白铜B5、B19、B30、BMn40-1.5 8.90 TA7、TC5 4.46
BMn3-12 8.40 TA8 4.56
BZN15-20 8.60 TB1、TB2 4.89
BA16-1.5 8.70 TC1、TC2 4.55
BA113-3 8.50 TC3、TC4 4.43
锻铝 LD2、LD30 2.70 TC7 4.40
LD4 2.65 TC8 4.48
LD5 2.75 TC9 4.52
防锈铝 LF2、LF43 2.68 TC10 4.53
LF3 2.67
硬铝 LY1、LY2、LY4、LY6 2.76
LF5、LF10、LF11 2.65 LY3 2.73
LF6 2.64 LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 2.80
LF21 2.73 LY9、LY12 2.78
LY16、LY17 2.84
一些气体的密度 （单位：克/厘米^3 0℃和101kPa下）
氢气 0. 00009
氦气 0. 00018
氖气 0. 00090
氮气 0. 00125
氧气 0. 00143
氟气 0. 001696
氩气 0. 00178
臭氧（O3） 0. 00214
氨气0. 00077
氪气 0.00374
氙气 0. 00589
氡气 0. 00973
煤气 0. 00060
一氧化碳 0. 00125
氯气 0. 00321
溴 0. 00714
硫化氢 0.00154
氯化氢 0. 00164
甲烷 0. 00078
氧化氮 0. 00134
硫化氢 0. 00154
乙炔 0. 00117
乙烷 0. 00136
丙烷 0.00201
丙烯 0.00192
二氧化碳 0. 00198
二氧化硫 0.00293
碘化氢 0.00566
一氧化二氯0.00389
一氧化二氮0.00198
溴化氢 0.0350.
词条图册更多图册

参考资料

  - 1． http://www.pep.com.cn/czwl/czwljszx/wl9/wl9kb/200607/t20060725_260054.htm。物理 ．

扩展阅读：
  - 1

    化工词典，物理课本

开放分类：
  电力 生态学 分子生物学 基本物理概念 摄影术语 数学术语 术语 涂料 物理学 物理理论 环境工程 生物化学 电子 电子技术 科学 自然科学 测绘学 ， 流体力学 体积 质量 ， 水利科技