编辑
有用+1

# MacBook Pro

MacBook Pro，最新2012版本配置为 510 万像素 Retina 显示屏、全闪存架构、四核 Intel Core i7 或 i5 处理器，集于薄至 1.8 厘米，轻至 2.02 千克的设计之中，拥有形象生动的屏幕。
核心卖点
• 超高分辨率Retina显示屏
• 全闪存架构
• 强劲性能的长效电池
• Intel Core i7 全新四核性能表现
• 新一代NVIDIA图形处理器
• Multi-Touch 触控板和背光键盘

## 目 录

  1 配置与性能

  1. 1.1 主体
  2. 1.2 图形与表现
  3. 1.3 显示屏升级
  4. 1.4 运行Windows
  5. 1.5 移动方案
  6. 1.6 内置蓝牙
  7. 1.7 更多呈现

  2 最新版本(2012款）

  3 历史版本

  1. 3.1 2011版MacBook Pro 13寸
  2. 3.2 2011版MacBook Pro 15寸
  3. 3.3 2011版MacBook Pro 17寸
  4. 3.4 2012版MacBookPro 13寸

  4 性能概览

  5 硬件标准

  1. 5.1 一体成型机身
  2. 5.2 互动图库
  3. 5.3 Multi-Touch 触控板
  4. 5.4 更环保的电脑
  5. 5.5 全新工艺标准
  6. 5.6 光彩照人
  7. 5.7 图行天下
  8. 5.8 键盘也科技
  9. 5.9 指指点点
  10. 5.10 收藏一切
  11. 5.11 多端口多可能
  12. 5.12 高速运行
  13. 5.13 流动工作室
  14. 5.14 分身有术
  15. 5.15 两全其美
  16. 5.16 快意游戏
  17. 5.17 高效管理
  18. 5.18 创意升级
  19. 5.19 Mini DisplayPort
  20. 5.20 宽阔视野
  21. 5.21 强劲电力

  6 性能测试报告

  1. 6.1 外观
  2. 6.2 屏幕
  3. 6.3 操作

## 1 配置与性能

### 主体

MacBook Pro采

6

MBP
用创新的 Intel i5/i7 处理器——在一块芯片上嵌入两个核心处理器（高达 2.8GHz）。内建6 MB的二级高速缓存，支持Smart Cache（智能缓存）技术，在需要时可供两个核心处理器共享使用。在 2D 和 3D 图形制作、视频剪辑和音乐编码上提供了更强的性能。而速度更快的处理器只是故事的一部分。MacBook Pro 提供高达 4GB 的 1066MHz DDR3 内存，支持更快的 800MHz 的前端总线，还支持多达 500GB 的硬盘容量。速度、性能和连通性的完美结合。MacBook Pro正是你外出随行的最佳选择。

### 图形与表现

不论你是制作 3D 动画、编辑当天拍摄的照片，还是玩你喜欢的视频游戏，MacBook Pro 凭借NVIDIA GeForce GT 650M 显卡都会提供强大的处理能力。

### 显示屏升级

出色的视频处理器为出色的显示屏提供了出色的动力。新 MacBook Pro配备新的无汞、节能 LED 背光显示屏，15英寸大小、12.5mm的厚度的机型标配了全高清 2880 x 1800 像素的显示屏。
饱含能量而非重量
是什么让 MacBook Pro 如此便携？轻便的机身集合强大的威力。15 英寸和 17 英寸的 MacBook Pro 厚度只有 2.59 厘米，重量分别为 2.45 公斤和 3.08 公斤，它们在配有同样大小显示屏的产品中算是最轻最薄的机型。

### 运行Windows

还留着那台旧的 PC 偶尔用来运行基于 Windows 的软件吗？ Boot Camp 让你可以在基于 Intel 的 MacBook Pro 上安装并运行Windows XP ,Windows 7或Windows8，只需要在启动时，长按Option键可选择想进入的操作系统。

### 移动方案

MagSafe Airline Adapter

16

MacBook Pro
在飞行中没电了怎么办？将你的 MacBook Pro 插入 MagSafe Airline Adapter，就可以接着工作（或娱乐）。
AirPort Express
MacBook Pro 内置无线功能，你可以通过 AirPort Express创建你自己的无线网络。
即刻动身
你的生活并不局限于办公室，那为什么你的电脑要受此限制呢？AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi提供的网络性能是以前 802.11g标准的五倍，网络覆盖范围是其两倍。无需网线，也无需电话线。你可以走出办公室，无拘无束地无线联网。

### 内置蓝牙

你可以无线连接支持蓝牙的周边设备，或通过你的手机连接互联网。

### 更多呈现

通过 DVI 端口或选购的DVI 至视频转接器，即可为你的 MacBook Pro 连接一台更大的显示器或一台 HDTV。

## 2 最新版本(2012款）

配备Retina显示屏的MacBook Pro

MacBook Pro[1]

苹果公司于2012年6月11日在WWDC上正式公布新一代 MacBookPro。该产品拥有510万像素 Retina 显示屏、全闪存架构、四核 Intel Core i7 处理器，集于薄至1.8厘米，轻至2.02千克的设计之中。这不仅是极其先进的笔记本电脑，更是极其先进的Mac。
当你将超过500万像素纳入一个15.4英寸显示屏之中，效果绝对绚丽夺目。其超高的像素密度已超过了人眼所能分辨的范围，使图像的逼真度提升至全新境界，文字显示更是棱角分明。由于分辨率达到了2880 x 1800，你能够在屏幕上以像素级的精度让高分辨率图像纤毫毕现。
全新 Retina 显示屏在保持非凡色彩和画质的同时，减少了眩光的出现。它的对比度比标准 MacBook Pro 显示屏高出 29%，因此黑色更厚重，白色更明亮，其他一切色彩也都显得更丰富，更鲜艳。IPS技术让你能够以 178 度的宽广视角观赏屏幕上的一切，因此你几乎可以从任何角度感受到它的与众不同。
Retina启动只需短短几秒，app开启迅速，甚至连桌面操作也十分流畅，响应十分迅速。这一切，性能高达4倍于传统硬盘的闪存功不可没。当你使用 Final Cut Pro 或 Aperture 等app时，就可以直接从内部存储来执行最消耗资源的任务。全新 MacBook Pro 配备了高达768GB的闪存，因此你可以随身携带所有的重要文件，包括大型视频和照片资料库。闪存超级耐用且十分安静，因为它没有任何活动部件。甚至，它还能在待机模式下坚持长达 1 个月之久。无论是过了 1 天，还是 30 天，全闪存 MacBook Pro 都能迅速启动，还原你上次操作时的状态。
而除了像素的更新之外，它亦会为大家带来更高的对比度和可视角度，Apple更称它光线的反射率比其他笔记本低。同时，它预载的应用的分辨率亦已经提升到 Retina的等级，使屏幕就像看印刷品一样。预装iLife软件。对于有专业图像或视频处理需求的用户来说，可以从Mac App Store中购买Aperture和Final Cut Pro软件。
新款MacBookPro将采用USB3.0、Thunderbolt端口，采用Retina Display显示屏。处理器方面，新款MacBookPro将配备英特尔(微博)最新的Ivy Bridge处理器。[2]
新一代Apple MacBookPro最高四核的2.7GHz Core i7处理器、最高16GB RAM、

苹果MacBook Pro Retina版内部总览[3]

基于Kepler架构的GT 650M图像处理和最高768GB的SSD存储；续航力也有 7 个小时，而处于休眠状态下则可持续一月左右；内置立体声扬声器和双麦克风。
15寸2.3GHz售价￥16488，,2.6GHz售价￥20988.另，MacBook Pro现预装OS X Mountain Lion系统。
13和15英寸的MacBook Pro
设计与2011款一样，但使用了英特尔ivy bridge处理器，配备USB3.0端口，13与15英寸全部标配Intel HD Graphics 4000显卡，15英寸配备NVIDIA GeForce GT 650M显卡。13英寸2.5GHz售价￥8888，2.9GHz售价￥10988；15英寸非RetinaDisplay显示屏，2.3GHz售价￥13498，2.6GHz售价￥16488。
最新变更
苹果于2013年2月13日更新了Macbook Pro Retina产品。其中15寸的低配版和高配版都有更新，低配版由2.3GHz的四核i7处理器更新为2.4GHz的四核i7处理器。高配版的由2.6GHz（选配2.7GHz）的四核i7处理器更新为2.7GHz（选配2.8GHz）的四核i7处理器。除此之外高配版的内存由原先的8GB调整为的16GB。13寸的高配版处理器由2.5GHz的双核i5（选配2.9GHz双核i7）处理器更新为2.6GHz的双核i5（选配3.0GHz双核i7）处理器了。同时13英寸高低配分别下调起售价至￥12488、￥10988。

## 3 历史版本

### 2011版MacBook Pro 13寸

尺寸和重量
高度：0.95英寸 (2.41 厘米）
宽度：12.78英寸 (32.5 厘米）

2011版MacBook Pro 13寸

深度：8.94英寸 (22.7 厘米）
重量：4.5磅 (2.04 千克）
外设连接和扩展
MagSafe 电源适配器端口
千兆以太网端口
一个 FireWire 800 端口（速率高达 800 Mbps)
两个 USB 2.0 端口（速率高达 480 Mbps)

2011版MacBook Pro 13寸

Thunderbolt I/O 传输端口 (高达 10 Gbps)
音频输入/输出
SDXC 卡槽
Kensington 线缆锁孔
通讯功能
Wi-Fi 无线网络（基于 IEEE 802.11n 规范）；与 IEEE 802.11a/b/g 兼容
内置蓝牙 2.1 + EDR (提升的数据速率）
10/100/1000BASE-T 千兆以太网卡 (RJ-45 接头）
音频
带有低音炮的立体声扬声器
全向麦克风
合并的耳机/音频输入（支持数字输出）
支持带有麦克风的 Apple iPhone 耳机
显示器
13.3 英寸（对角线） LED 背光光面宽显示屏，支持百万色彩
支持分辨率: 16:10 宽高比可显示 1280 x 800 (初始）、1152 x 720、1024 x 640、800 x 500 像素；4:3 宽高比

2011版MacBook Pro 13寸

可显示 1024 x 768、800 x 600 和 640 x 480 像素；4:3 拉伸宽高比可显示 1024 x 768、800 x 600 和 640 x 480 像素；3:2 宽高比可显示 720 x 480 像素；3:2 拉伸宽高比可显示 720 x 480 像素
图形处理器和视频支持
Intel HD Graphics 3000 图形处理器，与主存共享 384MB DDR3 SDRAM 显存
双显示与视频同步：同时支持初始分辨率下的内置显示屏和高达 2560 x 1600 像素的外接显示屏，两台显示屏都支持百万色彩
FaceTime HD 摄像头
Thunderbolt I/O 传输端口
纯数字视频输出
DVI 输出使用 Mini DisplayPort to DVI Adapter 转换器（选配）
VGA 输出使用 Mini DisplayPort to VGA Adapter 转换器（选配）
Dual-link DVI 输出使用 Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter 转换器，支持 30 英寸 Apple Cinema HD Display (选配）
HDMI 输出使用第三方 Mini DisplayPort to HDMI Adapter 转换器
输入
内置 78 (U.S.) 键或 79 (ISO) 键的标准尺寸背光键盘，包括 12 个功能键，4 个方向键（倒 "T" 形排列）
Multi-Touch 触控板实现精准游标控制；支持双指惯性滚读、开合、旋转、轻扫、三指轻扫、四指轻扫、单击、双击和拖拽操作
处理器和内存
配备 3MB 共享三级缓存的 2.4GHz 双核 Intel Core i5 处理器，或配备 4MB 共享三级缓存的 2.8GHz 双核 Intel Core i7 处理器
4GB (两个 2GB SO-DIMM) 1333MHz DDR3 内存； 两个 SO-DIMM 插槽，最高支持 8GB
标准配置
2.4GHz或 2.8GHz
存储设备
500GB 或 750GB 5400-rpm Serial ATA 硬盘；可选配 750GB 5400-rpm 硬盘，或 128GB、256GB 或 512GB 固态硬盘
8 倍速吸入式 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 光驱
最大刻录速度：8 倍速 DVD-R 和 DVD+R；4 倍速 DVD-R DL (双层）、DVD+R DL (双层）、DVD-RW 和 DVD+RW；24 倍速 CD-R；10 倍速 CD-RW
最大刻录速度：8 倍速 DVD-R 和 DVD+R；4 倍速 DVD-R DL (双层）、DVD+R DL (双层）、DVD-RW 和 DVD+RW；24 倍速 CD-R；10 倍速 CD-RW
电池和电量
63.5 瓦时内置锂电池
60 瓦 MagSafe 电源适配器，配备管理系统
MagSafe 电源适配器端口
电器性能和操作环境
电压：100 至 240 伏特交流电
频率：50 至 60Hz
操作温度：50°F 至 95°F
(10° 至 35° C)
存放温度：-13°F 至 113° F
(-24° 至 45° C)
相对湿度：0% 至 90% 间，非冷凝状态
最高操作高度：10,000 英尺
最高储存高度：15,000 英尺
最高装运高度：10,667 米 35,000 英尺

### 2011版MacBook Pro 15寸

尺寸和重量
高度：0.95英寸 (2.41 厘米）

2011版MacBook Pro 15寸

宽度：14.35英寸 (36.4 厘米）
深度：9.82英寸 (24.9 厘米）
重量：5.6磅 (2.54 千克）
外设连接和扩展
MagSafe 电源适配器端口
千兆以太网端口
一个 FireWire 800 端口（速率高达 800 Mbps)

2011版MacBook Pro 15寸

两个 USB 2.0 端口（速率高达 480 Mbps)
Thunderbolt I/O 传输端口 (高达 10 Gbps)
音频输入/输出
SDXC 卡槽
Kensington 线缆锁孔通讯功能
音频
带有低音炮的立体声扬声器
全向麦克风（位于左侧扬声器格栅下方）
音频输入迷你插孔（数字/模拟）
音频输出/耳机迷你插孔（数字/模拟）
支持带有麦克风的 Apple iPhone 耳机
显示器
15.4 英寸（对角线） LED 背光光面或选配的防眩光宽显示屏，支持百万色彩

2011版MacBook Pro 15寸

支持分辨率: 16:10 宽高比可显示 1440 x 900 (初始）、1280 x 800、1152 x 720、1024 x 640、800 x 500 像素；4:3 宽高比可显示 1024 x 768、800 x 600 和 640 x 480 像素；4:3 拉伸宽高比可显示 1024 x 768、800 x 600 和 640 x 480 像素；3:2 宽高比可显示 720 x 480 像素；3:2 拉伸宽高比可显示 720 x 480 像素
图形处理器和视频支持
2.2GHz 机型配备 AMD Radeon HD 6750M 图形处理器，具有 512MB GDDR5 显存；2.4GHz 机型配备 AMD Radeon HD 6770M 图形处理器，具有 1GB GDDR5 显存；
Intel HD Graphics 3000 图形处理器，与主存共享 384MB DDR3 SDRAM 显存
自动显卡切换
双显示与视频同步：同时支持初始分辨率下的内置显示屏和高达 2560 x 1600 像素的外接显示屏，两台显示

图形处理器和视频支持

屏都支持百万色彩
FaceTime HD 摄像头
Thunderbolt I/O 传输端口
纯数字视频输出
DVI 输出使用 Mini DisplayPort to DVI Adapter 转换器（选配）
VGA 输出使用 Mini DisplayPort to VGA Adapter 转换器（选配）
Dual-link DVI 输出使用 Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter 转换器，支持 30 英寸 Apple Cinema HD Display (选配）
HDMI 输出使用第三方 Mini DisplayPort to HDMI Adapter 转换器
输入
内置 78 (U.S.) 键或 79 (ISO) 键的标准尺寸背光键盘，包括 12 个功能键，4 个方向键（倒 "T" 形排列）
Multi-Touch 触控板实现精准游标控制；支持双指惯性滚读、开合、旋转、轻扫、三指轻扫、四指轻扫、单击、双击和拖拽操作
处理器和内存
2.2GHz 或 2.4GHz Intel Core i7 四核处理器，配备 6MB 共享三级缓存；或选配的 2.5GHz 四核 Intel Core i7 处理器，配备 8MB 共享三级缓存
4GB (两个 2GB SO-DIMM) 1333MHz DDR3 内存； 两个 SO-DIMM 插槽，最高支持 8GB
标准配置
2.2GHzor 2.4GHz
存储设备
500GB 或 750GB 5400-rpm Serial ATA 硬盘；选配的 750GB 5400-rpm 硬盘，750GB 7200-rpm 硬盘，或 128GB、256GB 或 512GB 固态硬盘
8 倍速吸入式 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 光驱
最大刻录速度：8 倍速 DVD-R 和 DVD+R；4 倍速 DVD-R DL (双层）、DVD+R DL (双层）、DVD-RW 和 DVD+RW；24 倍速 CD-R；10 倍速 CD-RW
最大刻录速度：8 倍速 DVD-R 和 DVD+R；4 倍速 DVD-R DL (双层）、DVD+R DL (双层）、DVD-RW 和 DVD+RW；24 倍速 CD-R；10 倍速 CD-RW
电池和电量
77.5 瓦时内置锂电池
85 瓦 MagSafe 电源适配器，配备管理系统
MagSafe 电源适配器端口
电器性能和操作环境
电压：100 至 240 伏特交流电
频率：50 至 60Hz
操作温度：50°F 至 95°F
(10° C 至 35° C)
存放温度：-13°F 至 113° F
(-24° 至 45° C)
相对湿度：0% 至 90% 间，非冷凝状态
最高操作高度：3,000 米 10,000 英尺
最高储存高度：4,500 米 15,000 英尺
最高装运高度：10,667 米 35,000 英尺

### 2011版MacBook Pro 17寸

尺寸和重量
高度：0.98inch (2.50 厘米）

2011版MacBook Pro 17寸

宽度：15.47inches (39.3 厘米）
深度：10.51inches (26.7 厘米）
重量：6.6磅 (2.99 千克）
外设连接和扩展
MagSafe 电源适配器端口
千兆以太网端口
一个 FireWire 800 端口（速率高达 800 Mbps)
三个 USB 2.0 端口（速率高达 480 Mbps)

2011版MacBook Pro 17寸

Thunderbolt I/O 传输端口 (高达 10 Gbps)
音频输入/输出
ExpressCard/34 插槽
Kensington 线缆锁孔
通讯功能
Wi-Fi 无线网络（基于 IEEE 802.11n 规范）；与 IEEE 802.11a/b/g 兼容
内置蓝牙 2.1 + EDR (提升的数据速率）
10/100/1000BASE-T 千兆以太网卡 (RJ-45 接头）
音频
带有低音炮的立体声扬声器
全向麦克风（位于左侧扬声器格栅下方）
音频输入迷你插孔（数字/模拟）
音频输出/耳机迷你插孔（数字/模拟）
支持带有麦克风的 Apple iPhone 耳机
显示器
17 英寸（对角线）高分辨率 LED 背光光面或选配的防眩光宽显示屏，支持百万色彩
支持分辨率: 16:10 宽高比可显示 1920 x 1200 (初始）、1680 x 1050、1280 x 800、1152 x 720、1024 x 760、800 x 500 像素；5:4 宽高比可显示 1280 x 1024；5:4 拉伸宽高比可显示 1280 x 1024；4:3 宽高比可显示 1600 x 1200、1024 x 768、800 x 600 和 640 x 480 像素；4:3 拉伸宽高比可显示 1600 x 1200、1024 x

2011版MacBook Pro 17寸

768、800 x 600 和 640 x 480 像素；3:2 宽高比可显示 720 x 480 像素；3:2 拉伸宽高比可显示 720 x 480 像素。
图形处理器和视频支持
配备 1GB GDDR5 显存的 AMD Radeon HD 6770M 图形处理器
Intel HD Graphics 3000 图形处理器，与主存共享 384MB DDR3 SDRAM 显存
自动显卡切换
双显示与视频同步：同时支持初始分辨率下的内置显示屏和高达 2560 x 1600 像素的外接显示屏，两台显示屏都支持百万色彩
FaceTime HD 摄像头
Thunderbolt I/O 传输端口
纯数字视频输出
DVI 输出使用 Mini DisplayPort to DVI Adapter 转换器（选配）
VGA 输出使用 Mini DisplayPort to VGA Adapter 转换器（选配）
Dual-link DVI 输出使用 Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter 转换器，支持 30 英寸 Apple Cinema HD Display (选配）
HDMI 输出使用第三方 Mini DisplayPort to HDMI Adapter 转换器
输入
内置 78 (U.S.) 键或 79 (ISO) 键的标准尺寸背光键盘，包括 12 个功能键，4 个方向键（倒 "T" 形排列）
Multi-Touch 触控板实现精准游标控制；支持双指惯性滚读、开合、旋转、轻扫、三指轻扫、四指轻扫、单击、双击和拖拽操作
处理器和内存
2.4GHz 四核 Intel Core i7 处理器，配备 6MB 共享三级缓存；或选配的 2.5GHz 四核 Intel Core i7 处理器，配备 8MB 共享三级缓存
4GB (两个 2GB SO-DIMM) 1333MHz DDR3 内存； 两个 SO-DIMM 插槽，最高支持 8GB
标准配置 2.4GHz
存储设备
750GB 5400-rpm Serial ATA 硬盘；选配的 750GB 7200-rpm 硬盘，或 128GB、256GB 或 512GB 固态硬盘
8 倍速吸入式 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 光驱
最大刻录速度：8 倍速 DVD-R 和 DVD+R；4 倍速 DVD-R DL (双层）、DVD+R DL (双层）、DVD-RW 和 DVD+RW；24 倍速 CD-R；10 倍速 CD-RW
最大刻录速度：8 倍速 DVD-R 和 DVD+R；4 倍速 DVD-R DL (双层）、DVD+R DL (双层）、DVD-RW 和 DVD+RW；24 倍速 CD-R；10 倍速 CD-RW
电池和电量
95 瓦时内置锂电池
85 瓦 MagSafe 电源适配器，配备管理系统
MagSafe 电源适配器端口
电器性能和操作环境
电压：100 至 240 伏特交流电
频率：50 至 60Hz
操作温度：50°F 至 95°F
(10° C 至 35° C)
存放温度：-13°F 至 113° F
(-24° 至 45° C)
相对湿度：0% 至 90% 间，非冷凝状态
最高操作高度：3,000 米 10,000 英尺
最高储存高度：4,500 米 15,000 英尺
最高装运高度：10,667 米 35,000 英尺

### 2012版MacBookPro 13寸

显示屏
Retina 显示屏：13.3 英寸 (对角线) LED 背光显示屏 (采用 IPS 技术) 初始分辨率 2560 x 1600 (每英寸 227 个像素)，支持数百万色彩 扩展分辨率：1680 x 1050、1440 x 900 和 1024 x 640 像素 [4]处理器2.5GHz
2.5GHz 双核 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 高达 3.1GHz)，配备 3MB 共享三级缓存 可选配具备 4MB 共享三级缓存的 2.9GHz 双核 Intel Core i7 处理器 (Turbo Boost 高达 3.6GHz) [4]内存
主板集成 8GB 1600MHz DDR3L 内存 [4]存储设备
128GB
可选配 256GB、512GB 或 768GB 闪存 256GB
可选配 512GB 或 768GB 闪存 [4]尺寸和重量
高度: 1.9 厘米 (0.75 英寸) 宽度：31.4 厘米 (12.35 英寸) 深度：21.9 厘米 (8.62 英寸) 重量：1.62 千克 (3.57 磅)[4]图形处理器和视频支持
Intel HD Graphics 4000 双屏显示与视频镜像：同时支持初始分辨率下的内置显示屏和高达 2560 x 1600 像素的两台外接显示屏，均支持数百万色彩 [4]Thunderbolt 数字视频输出
原生 Mini DisplayPort 输出 DVI 输出使用 Mini DisplayPort to DVI Adapter 转换器 (需单独购买) VGA 输出使用 Mini DisplayPort to VGA Adapter 转换器 (需单独购买) Dual-link DVI 输出使用 Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter 转换器(需单独购买) [4]相机
720p FaceTime HD 高清摄像头 [4]外设连接和扩展
MagSafe 2 电源适配器端口 两个 Thunderbolt 端口 (速率高达 10 Gbps) 两个 USB 3 端口 (速率高达 5 Gbps) HDMI 端口 耳机插孔 SDXC 卡插槽 Apple Thunderbolt to FireWire Adapter 转换器 (需单独购买) Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter 转换器 (需单独购买) [4]无线
Wi-Fi 网络
802.11n Wi-Fi 无线网络；与 IEEE 802.11a/b/g 兼容 Bluetooth
Bluetooth 4.0 无线技术 [4]音频
立体声扬声器 双麦克风 耳机插孔 耳机/光纤数字音频输出 (迷你插孔) 支持带麦克风的 Apple iPhone 耳机 [4]键盘和触控板
内置 78 (U.S.) 键或 79 (ISO) 键的标准尺寸背光键盘，包括 12 个功能键和 4 个方向键 (呈倒 T 形排列)，并配有环境光传感器 Multi-Touch 触控板可实现精准光标控制；支持惯性滚动、开合、旋转、轻扫、三指轻扫、四指轻扫、轻点、连续轻点两次和拖拽操作 [4]电池和电量
长达 7 小时无线网络浏览 长达 30 天的待机时间 内置 74 瓦时锂聚合物电池 60 瓦 MagSafe 2 电源适配器 (带线缆管理系统)；MagSafe 2 电源适配器端口[4] 电器性能和操作环境
电压：100 至 240 伏交流电 频率：50Hz 至 60Hz 操作温度：10° 至 35°C（50° 至 95°F） 存放温度：-24° 至 45°C (-13° 至 113°F) 相对湿度：非凝结状态下 0% 至 90% 最高操作高度: 3,000 米 (10,000 英尺) 最高储存高度：4,500 米 (15,000 英尺) 最高装运高度：10,667 米 (35,000 英尺) [4]内含软件
OS X Mountain Lion：了不起的先进操作系统。Mac App Store Safari 邮件 信息 日历 通讯录 提醒事项 备忘录 Time Machine FaceTime Photo Booth Game Center iTunes iLife：iPhoto、iMovie 和 GarageBand。[4]包装内容
配备 Retina 显示屏的 MacBook Pro MagSafe 2 电源适配器 交流电源插头 电源线 [4]按单配置
使用以下选项可以定制你的 MacBook Pro
2.9GHz 双核 Intel Core i7 (Turbo Boost 高达 3.6GHz)，配备 4MB 共享三级缓存。 256GB、512GB 或 768GB 闪存 [4]
2012版MacBook Pro 17寸
尺寸和重量
高度: 2.50 厘米 (0.98 英寸) 宽度: 39.3 厘米 (15.47 英寸) 深度: 26.7 厘米 (10.51 英寸) 重量: 2.99 千克 (6.6 磅)外设连接和扩展
MagSafe 电源适配器端口 千兆以太网端口 一个 FireWire 800 端口(速率高达 800 Mbps) 三个 USB 2.0 端口(速率高达 480 Mbps) 一个 Thunderbolt 端口(速率高达 10 Gbps) 音频输入 音频输出 ExpressCard/34 卡槽 Kensington 线缆锁孔 通讯功能
Wi-Fi 无线网络(基于 IEEE 802.11n 规范)；与 IEEE 802.11a/b/g 兼容 Bluetooth 2.1 + EDR (提升的数据速率) 10/100/1000BASE-T 千兆以太网卡 (RJ-45 接头) 音频
带有低音炮的立体声扬声器 全向麦克风(位于左侧扬声器格栅下方) 音频输入迷你插孔(数字/模拟) 音频输出/耳机迷你插孔(数字/模拟) 支持带有麦克风的 Apple iPhone 耳机 环境状况报告
MacBook Pro 具备以下设计特色以减少对环境的影响：
高度可回收的铝合金和玻璃外壳 不含汞的 LED 背光显示屏 不含砷的显示屏玻璃 不含溴化阻燃剂 (BFR) 不含聚氯乙烯 (PVC)高能效以太网 缩小的包装体积 符合 ENERGY STAR 能源之星 5.2 标准 获 EPEAT Gold 金级认证显示屏
17 英寸(对角线)高分辨率 LED 背光光面或可选配的防眩光宽显示屏，支持百万色彩。 支持分辨率: 16:10 宽高比可显示 1920 x 1200 (初始)、1680 x 1050、1280 x 800、1152 x 720、1024 x 760、800 x 500 像素；5:4 宽高比可显示 1280 x 1024；5:4 拉伸宽高比可显示 1280 x 1024；4:3 宽高比可显示 1600 x 1200、1024 x 768、800 x 600 和 640 x 480 像素；4:3 拉伸宽高比可显示 1600 x 1200、1024 x 768、800 x 600 和 640 x 480 像素；3:2 宽高比可显示 720 x 480 像素；3:2 拉伸宽高比可显示 720 x 480 像素 图形处理器和视频支持
AMD Radeon HD 6770M 图形处理器，配备 1GB GDDR5 显存 Intel HD Graphics 3000 图形处理器，与主存共享 384MB DDR3 SDRAM 显存 图形处理器自动转换 双屏幕显示与视频同步：同时支持初始分辨率下的内置显示屏和高达 2560 x 1600 像素的外接显示屏，两台显示屏都支持百万色彩 FaceTime HD 高清摄像头 Thunderbolt 端口 Thunderbolt 数字视频输出
原生 Mini DisplayPort 输出 DVI 输出使用 Mini DisplayPort to DVI Adapter 转换器(选配) VGA 输出使用 Mini DisplayPort to VGA Adapter 转换器(选配) Dual-link DVI 输出使用 Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter 转换器，支持 30 英寸 Apple Cinema HD Display (选配) HDMI 音频和视频输出使用第三方 HDMI转换器输入
内置 78 (U.S.) 键或 79 (ISO) 键的标准尺寸背光键盘，包括 12 个功能键，4 个方向键(倒 "T" 形排列) Multi-Touch 触控板实现精准游标控制；支持双指惯性滚读、开合、旋转、轻扫、三指轻扫、四指轻扫、单击、双击和拖拽操作。 处理器和内存
2.4GHz 四核 Intel Core i7 处理器，配备 6MB 共享三级缓存；或选配 2.5GHz 四核 Intel Core i7 处理器，配备 8MB 共享三级缓存 4GB (两个 2GB SO-DIMMs) 的 1333MHz DDR3 内存；两个 SO-DIMM 插槽最高支持 8GB 存储设备
750GB 5400-rpm Serial ATA 硬盘; 可选配 750GB 7200-rpm 硬盘或 128GB, 256GB, 或 512GB 固态硬盘 8 倍速吸入式 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 光驱 最大刻录速度：8 倍速 DVD-R 和 DVD+R；4 倍速 DVD-R DL (双层)、DVD+R DL (双层)、DVD-RW 和 DVD+RW；24 倍速 CD-R；10 倍速 CD-RW 最大读取速度：8 倍速 DVD-R、DVD+R、DVD-ROM；6 倍速 DVD-ROM (双层 DVD-9)、DVD-R DL (双层)、DVD+R DL (双层)、DVD-RW、DVD+RW；24 倍速 CD 电池和电量
长达7小时无线上网 95 瓦时内置锂电池 85瓦 MagSafe Power Adapter 电源适配器、交流电源插头、电源线 MagSafe 电源适配器端口 电器性能和操作环境
电压：100 至 240 伏特交流电 频率：50 至 60Hz 操作温度：10℃ 至 35℃ (50°F 至 95°F) 存放温度：-24℃ 至 45℃ (-13°F 至 113° F) 相对湿度：0% 至 90% 间，非冷凝状态 最高操作高度：3,000 米 (10,000 英尺) 最高储存高度：4,500 米 (15,000 英尺) 最高装运高度：10,667 米 (35,000 英尺) [5]

## 4 性能概览

MacBook Pro 性能概览（2011年）[1]
完整的技术规格…
13英寸1280*800 15 英寸1440*900 17 英寸1680*1050
Intel 全新sandy bridge core Core i5/i7 dual/quad处理器
320G - 750G硬盘或256-512G SSD固态硬盘
Intel Graphic 3000集成显卡可自动切换ATI Readon 6470M 256M或6750M 1G独立显卡
2.04 - 2.45 公斤
8 倍速双层刻录 SuperDrive 光驱
一个 Thunderbolt 高速 I/O接口
一个 FireWire 800 端口
两个 USB 端口 （17寸三个）
ExpressCard/34 插槽 （17寸）
音频输入输出接口（13寸一个）
HD Facetime摄像头
带低音炮的立体声扬声器
SDXD读卡器
Gigabit 以太网
AirPort Extreme 802.11n
蓝牙2.0+EDR
背光键盘
红外遥控接收
Clickpad多点触控板
MagSafe电源适配器

## 5 硬件标准

全新的15寸MACBOOK PRO
新设计 新功能 新技术
奠定笔记本电脑前所未有的全新标准

### 一体成型机身

全新的 MacBook Pro起始于一整片的铝合金，当然，从一个部件开始制造整部电脑也并不是一件容易的事。如果你只是把很多个部件组装起来，公差要求不会十分严苛，小小的不完美也不会带来很大的问题。但如果一个部件负责多个功能的时候，就要求采用绝对精密的制造工艺，每个部件都必须毫厘不差，尽善尽美。一次，一百次，上百万次。只有一种方式能够达到这种精度要求：使用电脑数控机床（CNC）将整块的铝合金材质切削成一体成型机身。这种工艺被航空航天业行业来用来制作航天飞机的重要零件。
拿起一部全新的 MacBook Pro，你马上会感受到它的与众不同。整个机身更加精致轻薄，同时还更坚实耐用，足以应付你背包内外的颠簸震动。

### 互动图库

探索全新 MacBook Pro 的所有设计创新。
笔记本的显示器厚薄取决于其科技含量的多少。LCD显示器通常使用冷阴级荧光灯（CCFLs）作为光源来将图像投射到屏幕上。但这产生了两个问题。首先这些灯管占用空间，显示器也就不可能太薄。其次，和你家里或办公室内的荧光灯一样，CCFL 显示屏内的荧光灯也需要时间热身。这两点都不甚理想，而这正是苹果的工程师们选择 LED 技术的原因。
LED 背光技术能用更少的空间创造出相同的亮度，因此 LED 显示器可以更薄。和荧光灯不同，LED 背光在顷刻间就可以达到最大亮度。
看看 MacBook Pro 的显示器，你会发现另一个明显的不同之处：玻璃。整个显示屏的玻璃表面从边缘到边缘充分延伸。这样的设计不仅仅是好看，它还为下面的 LED 显示屏增加了结构支持，而且再也没有金属边框阻碍你的视线。

### Multi-Touch 触控板

宽大的玻璃触控板还是按键。
经过重新设计的触控板给更多的触控手势提供了更大活动空间。现在整个玻璃触控板都可以作为按键使用，你可以随意点按任何地方。
全新 MacBook Pro 的触控板也是按键。这给了你更多空间来移动鼠标和点按 - 上、下、左、右以及其他任何地方，而且少了一个部件。苹果设计师和工程师们花费无数时间，考虑像是触控敏感度（多大的压力代表点按？）、声音回应（听起来应该如何？）、以及平滑玻璃表面该有多少摩擦力（触感怎样？）之类的问题。
而这还只是硬件部份而已。在触控板的开发过程中，软件团队也扮演了重要角色；有了他们，Multi-Touch触控板才能辨识轻扫、双指开合、旋转、以及新增加的四指轻扫等操作方式。合作的结果，就是目前为止最大、最聪明、设计最人性化的触控板；而这只是整个MacBook Pro 的开发过程中考虑到的无数细节之一。
每个设计背后都有个故事。就拿这个开启屏幕的凹槽来说。如果凹槽太深，开启屏幕的时候可能会施加过多压力，如果太浅，就会不容易打开。这也许只是很小的一件事，但对你的使用体验所造成的影响可能是天渊之别。设计凹槽的挑战是需要同时兼顾爽利的工艺设计，用起来又要很舒服。苹果公司的设计师们试验了数百种不同的设计，甚至放在电子显微镜下检验，以求达到最完美的设计。
让我们来看看睡眠状态指示灯。指示灯顾名思义就是用来指示的。看看凹槽的右边，你什么都看不到，直到你关上屏幕，你的 MacBook Pro进入睡眠状态，这时，你才会看到机身内部透出 LED 指示灯的亮光。怎么会这样呢？因为在 CNC电脑控制的生产过程中，机器会先削薄这部份的铝合金材质，接着再以激光打出小孔，让 LED灯光可以穿透。因为这些孔非常小，所以在灯光不亮的时候，铝合金机身的表面看起来是完全平滑的。
电子和机械工程设计的完美结合，让全新 MacBook Pro 从里到外都非常先进。它的内部架构从最基本的芯片开始，全部经过重新规划；除了新的主机板之外，还有全新的芯片组和图形处理器，MacBook Pro 本身就是精密制造工艺的代表。
许多笔记本电脑制造厂商为了提升电池使用时间不得不牺牲图形性能，新款的 MacBook Pro 却能两者兼顾 - 因为它配备了不是一个，而是两个图形处理器。
GeForce 9600M GT 是动力充沛的独立式图形处理器。GeForce 9400M 是节省能耗的集成图形处理器。你可以根据自己想要达到的图形处理性能和电池使用时间选择合适的设置并在两者之间来回切换。
苹果自己设计制造硬件和软件，因此能够比较容易地提高能源效率。硬盘在不用的时候，软件会告诉它减速运行。当你到了光线较暗的环境中时，显示器和电池会收到通知进入低光状态。它还能自动判断某项任务应该由中央处理器还是图形处理器来执行才能够获得最理想的效能，这些完美整合的智能设计使MacBook Pro 遥遥领先其他的笔记本电脑。

### 更环保的电脑

以可回收铝合金和玻璃制造的全新 MacBook Pro 更加环保。
从内到外的完全整合，也让 MacBook Pro 比其他笔记本电脑更环保。苹果公司全面控制新款 MacBook Pro设计、制造和包装的整个流程，在环保方面拥有更多的优势；例如 MacBook Pro 的显示器，传统的 LCD显示器使用汞来制造背光光源，并以砷来达到玻璃表面的平整；而全新 MacBook Pro 所使用的 LED背光显示器则完全不含汞和砷。此外，LED 背光科技也更加省电：比传统 LCD 显示器的能耗降低了 30%。
除了汞和砷之外，新款MacBook Pro 还摒除了很多其他有毒物质。很多电脑制造商都承诺不在外壳和线路板中使用 BFR 溴化阻燃剂和 PVC聚氯乙烯，但苹果则更进一步，除了 BFR 和 PVC 之外，在整个 MacBook Pro 的制造材料中完全没有任何含溴和氯之类的有毒物质。
全新 MacBook Pro 究竟有多环保？它符合 ENERGY STAR能源之星的节能标准，也就是符合美国政府规定的节约能源标准；同时，MacBook Pro 也获得了电子产业环保能力最高标准的 EPEAT金级认证。全新 MacBook Pro 的包装盒较之前小37%；也就是说，用来制造包装材料所使用的树木更少、以更少的飞机架次和燃料就可以运送更多数量产品。在 MacBook Pro为你服务多年退休后，几乎整部电脑的材料都还可以回收利用。
唯有苹果能制造出像这样的笔记本电脑。硬件和软件、设计和工程、生产和制造完美整合，构成器其工艺流程的有机组成部分。一旦开始使用全新的 MacBookPro，你就能体会到其中蕴含的重大意义。轻盈坚固的一体成型机身有效地保护内部的元件；LED背光显示器和高性能的图形处理器你你提供了更高速的游戏体验，以及更眩目的照片、视频等视觉体验。玻璃材质的 Multi-Touch触控板，无论触感或功能都一样好；从每一个细枝末节到革命性的创新，全新 MacBook Pro 都是名符其实的新一代笔记本电脑。

### 全新工艺标准

全新 MacBook Pro 的一体式机身以一整片铝合金雕琢而成，精致纤薄，更有柔滑的丝纹表面和优美的轮廓造型；而 MacBook Pro拥有的不仅仅是亮丽外表，一体成型技术还让它更加坚实耐用。你可以将它放在公事包或背包里，在机场、酒店房间或任何地方随时拿出来使用。所以无论身在何处，你都有最顺手的编辑、写作、设计、或创意工具。

### 光彩照人

打开 MacBook Pro 的瞬间，整个明亮的屏幕立刻映入眼帘，但这只是 MacBook Pro 的光面 LED背光宽显示屏的众多优点之一。它的画面显示在屏幕的每个角落同样明亮锐利。你所看到的一切，包括超薄的宽屏幕本身都光彩照人。玻璃屏幕和机身浑然一体，让显示屏更坚固耐用；此外，显示屏也更节能，并且不含汞和砷，比以前更环保。

### 图行天下

新款的 MacBook Pro 为游戏的运行提供了动力强劲的高速图形处理支持。即使是对图形运算有着极高要求的应用程序如Aperture、Final Cut Pro、或是 Motion 等，MacBook Pro 一样应付裕如。使用新的 NVIDIAGeForce 9400M 集成图形处理器，享受理想的图性性能和长达五个小时的电池使用时间1。或转换到 NVIDIA 9600M GT独立图形处理器获得最快速、最顺畅、最清晰的图形效果。

### 键盘也科技

在 MacBook Pro 坚实的铝合金机身上，键盘部位以精密工艺切割成形，与各个按键完全密合；而按键的曲面经过精心设计，完全配合指尖触感。从此打字也成为一种乐趣。键盘具有背光照明功能，即使在光线不足的场所如飞机上或会议厅使用时，仍然可以看清键盘。

### 指指点点

当你看到全新 MacBook Pro的时候，也许会注意到它的触控板旁并没有按键；因为现在整个触控板都可以当作按键使用，你可以随意点按上面的任何地方。没有单独的按键，宽大光滑的触控板等于多了 39%的空间供你的手指活动；使用双指即可上下滚读页面；双指开合放大或缩小页面；三指轻扫翻阅你的照片库；用指尖便可旋转图片。使用新的四指手势，上下轻扫便可进入 Exposé模式，左右轻扫便可在打开的应用程序间进行切换。如果你习惯使用鼠标右键，还可以在快捷菜单中设置右键区域。一旦习惯了使用 Multi-Touch 触控板，你一定无法想象没有它的日子。

### 收藏一切

MacBook Pro 配备容量高达 320GB2的硬盘、以及多达 4GB内存，足够你将所有的照片库、视频作品和文件统统收纳其中。速度更快的 1066MHz DDR3内存让你能同时运行更多应用程序、并且同时使用更多资料。用速度超快的 8 倍速 SuperDrive光驱，你可以将所有看的、听的和创作的各种内容都烧录到 DVD 上，腾出更多硬盘空间容纳其他资料。

### 多端口多可能

MacBook Pro 可以和 iPod、数码相机、外接硬盘轻松连接。你会看到两个 USB 2.0端口、一个 FireWire 800 端口，用来连接各式高速周边设备；Mini DisplayPort 端口则适于连接最新的 Apple LED Cinema Display 显示器。
MacBook Pro 会自动侦测连接的周边设备，完全不需要另外安装新的驱动程序。

### 高速运行

新款的 MacBook Pro 内置最新的速度高达 2.53GHz 的 Intel Core 2 Duo 处理器；基于尖端的 45纳米处理技术和最先进的 Core 微处理器架构。速度高达 1066MHz 的前端总线、6MB 的二级缓存，全新的 MacBook Pro运行各类应用程序时速度更快、效率更高。

### 流动工作室

无论你把 MacBook Pro带到哪里，都可以享受它的强大无线功能。内置最新的 802.11n无线科技，无论还家中还是在办公室，你都可以随时和外面的世界紧密联系3。MacBook Pro会自动搜寻可用的无线网路，轻松一点就能接入网络；上网冲浪、发送邮件、进行视频聊天、打印文件、传送音乐等等都能够轻松实现。此外，MacBookPro 还内置蓝牙无线传输功能，让各类便利的周边设备加入你的无线世界。在没有 Wi-Fi 无线网络的地方，你还可以通过使用ExpressCard/34 插槽和 3G 网卡随时随地连接互联网。有了长达 5 小时的电池使用时间，工作娱乐再不受地点约束4。

### 分身有术

巧妙整合并隐藏在 MacBook Pro 显示器顶部的 iSight 摄像头，配合 iChat使用，空间距离再不是障碍。你可以和朋友进行视频聊天、与同事分享影片、或是为客户作演示5；还可以用 iSight 的摄影功能，在 PhotoBooth 中玩各种有趣的影像效果。要使用 iSight，你不必浪费宝贵的时间安装驱动程序、或是设定摄影机；正如 Mac上的所有一切，iSight 就是如此简单易用。

### 两全其美

新款 MacBook Pro结合了集成图形处理器的效率和独立图形处理器的性能。这是因为它两者兼具。平时处理日常工作时，运行 NVDIA GeForce 9400M集成图形处理器，获得高达五小时的电池使用时间*。但如果你需要更高性能的图形处理器执行需要大量图形运算的程序，NVIDIA GeForce9600M GT 独立图形处理器能够满足你的需要。借助新的图形架构，你可以在两个显卡间轻松转换。

### 快意游戏

MacBook Pro 的高帧率的出色图形功能，能够充分发挥图形处理密集的 3D 游戏的非凡魅力。MacBook Pro 就好像一个专门的游戏机，只是更加便携。

### 高效管理

不论你是职业摄影师还是高水平的业余摄影爱好者，即使是最大的 RAW 文件，MacBook Pro 和 Aperture 也能快速处理。强大的图形性能让你能轻松搜索数千张照片，检查、选择并改善照片质量 - 都只在同一个存储单元。
快速剪辑和动画制作
专业的视频剪辑和动画制作要求专业的图形处理性能。使用 MacBook Pro 和 Final Cut Studio2，新闻工作者能够随时抓取头条新闻，剪辑后及时发布。剪辑师能够在拍摄现场或者飞机上剪片。MacBook Pro的渲染和编码功能全面提升，足以成为你流动的动画制作工作室。

### 创意升级

结合强大的 Intel Core 2 Duo 处理器，独立的 NVIDIA 9600M GT 图形处理器，以及 15 英寸的 LED 背光显示屏，全新的 MacBook Pro 成为 Adobe Creative Suite 的完美伴侣。不管你的灵感何时何地闪现，MacBook Pro 随时为你提供进行设计、插画和动画制作所需的所有动力。

### Mini DisplayPort

新款 MacBook Pro 配备了全新业界标准的 Mini DisplayPort 端口，轻松简便地为外接显示器提供了高速完美的纯数字连接- 甚至是 30 英寸的显示器。从此不再需要带有笨拙的螺丝的多针接头。小巧的 Mini DisplayPort 端口让 MacBook Pro和 Apple LED Cinema Display 即插即用。并支持 VGA 和 DVI 连接。

### 宽阔视野

MacBook Pro 让你随时随地都可以工作娱乐。不过有时候你仍然需要更卓越的图形功能和更多像素的图像显示。来看看 Apple LED Cinema Display：第一款专为新款 MacBook Pro 设计的显示器。
全新 24 英寸的 Apple LED Cinema Display 将 MacBook Pro 摇身一变成为台式机。插上三个简单的连接头— Mini DisplayPort、USB 及 MagSafe - 你便立刻拥有更大的屏幕来工作和娱乐，可以使用更多的周边设备并同时为你的MacBook 充电。你甚至不需要将电源转换器从包里拿出来。顷刻间，你所看到的一切都更大，更亮、更加光彩照人。

### 强劲电力

笔记本一定害怕没电，但是使用MacBook Pro几乎可以不用担心电力的问题。新款15寸MacBookPro可以在正常使用情况下（亮度为最大亮度的一半，同时使用Wi-Fi上网阅览信息和进行文字编辑）提供5小时的电力，而17寸MacBookPro更可以提供8小时电力。

## 6 性能测试报告

### 外观

远处看，它和老款Macbook Pro并没有多大区别，线条大同小异。只有细看才能发现一些不同之处，它的屏幕与机身契合得更紧密，键盘的颜色更浅，更像MacBook Air的键盘。更值得称道的是它的整机厚度只有0.71英寸，比大多数人的手指还要薄。同时它的重量也减轻了一些。新Macbook Pro只有4.4磅重，比老款的15寸MacBook Pro轻了近一磅，甚至还要略轻于13英寸版的MacBook Pro。当然它在轻薄上还是比不过11寸MacBook Air（2.2磅）或13寸Ma

3

MacBook Pro
cBook Air（2.9磅），不过新MacBook Pro的机身要宽大得多，因此重量一经分散，在使用的时候倒也不觉得沉重。[6]
苹果的老用户们要注意了：为了把新MacBook Pro的机身造得更轻薄，苹果公司把它的电源适配器也做了“瘦身”。也就是说，老款或标准Macbook Pro的电源适配器无法用于新款，必须另行购买一个全新的适配器。这是个小细节，不过那些指望继续使用旧电源线的用户必须记住这一点。

### 屏幕

苹果公司表示，这块视网膜显示屏的像素是老款Macbook Pro屏幕的四倍。屏幕上显示的所有东西都更加清晰，黑色变得更黑，而且反光性也没有老款那么强烈。（虽然在室外使用还不是很理想，但也不至于像老款那样用起来感觉像在照镜子。）由于像素点增强了，因而屏幕分辨率也提高到2880*1800，甚至比27英寸的iMac的分辨率还要高。在分辨率的设定上，新Macbook Pro秉承力求简单、便于理解的原则，并没有采取数字相乘的表现方式，而是设定了五个主要的显示设置，其中包括“文字较大”、“最佳（视网膜）”、“更多空间”等。如果把分辨率调到最大，文字就会变得很小，对于大多数人的日常使用来说不太方便，不过那些爱把所有图标都堆到桌面上的人可能会喜欢这一点。当然，没有什么东西是完美的。虽然视网膜屏的画质很清晰，但它的亮度却差强人意。虽然新iPad上的图像一般都非常明亮，但新MacBook Pro却并非如此。在将近一周的使用中，我老是想把亮度调高些，结果发现这已经是最高亮度了。（AnandTech网站最近的评测似乎也证实了这一点，新MacBook Pro的亮度实际上要老款低了20%。）

### 操作

我本人去年也有购买了一台老款的13寸MacBook Air，它搭载了一颗1.8GHz的i7处理器。我发现进行某些操作的时候，这台笔记本的发热现象很严重——比如看高清视频的时候。有时风扇的声音也很响。苹果公司称新
MacBook Pro搭载了一个所谓的“非对称风扇”，而且机身底部两侧各有一些小通风孔，可以使机器运转得更加安静。我们的评测也证实了这一点。
作为一个作家，我并不经常编辑视频，我的照片编辑技巧也仅限于摆弄一下iPhoto。因此至于新MacBook Pro和它的四核处理器是否适合那些对芯片要求极高的用户，我并没有发言权。不过我有时也常常在新MacBook Pro上运行多个任务，比如有时我会同时在Netflix上看视频，同时打开Safari浏览器、邮件、Word、流媒体音乐服务Spotify和图片处理软件iPhoto等几十个窗口。在我们的日常使用中，这台电脑完全没有出现卡顿，两次充电之间经常可以待机5个小时以上。虽然并不像宣传中的那样可以待机7个小时，但考虑到真实的日常使用需求，这个续航时间还是可以接受的，哪怕是在跨国航班上也基本够用了。2,199美元的价格显然不是每个人都消费得起的。它主要面向的是高级用户和创意工作者，他们需要一台性能卓越、显示清晰、轻薄便携的笔记本电脑。新Macbook Pro绝对是这部分人群最好的选择之一。（的确如此，视网膜屏的使用体验非常惊艳，用过之后，再用其它任何东西都会觉得有些不舒服。）不过对于普通消费者来说，这样高的价格实在难以接受，更何况价格低得多的MacBook Air就可以满足他们的日常需求。
词条图册更多图册

参考资料

  - 1． 苹果公布新一代MacBook Pro 配Retina显示屏 ．尚品唛网 [引用日期2012-06-12] ．

  - 2． 苹果新款MacBook Pro前沿技术曝光：Retina屏支持USB 3.0 ．EDN China电子设计技术 [引用日期2012-06-28] ．

  - 3． 苹果新Macbook Pro拆解 ．国际电子商情 ．2012年06月14日 [引用日期2012-06-14] ．

  - 4． MacBook Pro (Retina, 13 英寸, 2012 年中) - 技术规格 ．苹果中国官网 [引用日期2011-12-24] ．

  - 5． MacBook Pro (17 英寸, 2011 年末机型) - 技术规格 ．苹果中国官网 [引用日期2012-12-29] ．

  - 6． 苹果MacBook Pro最新性能测试报告 ．易传苹果 ．2012-10-14 [引用日期2012-10-14] ．

词条标签：
  苹果电脑苹果硬件系列产品苹果产品 macbook

如果想投诉，请到百度百科投诉中心；如果想提出意见、建议，请到意见反馈。