# 纸张尺寸

#### 百科名片

纸张尺寸示意图

纸张尺寸指的是折页机配页机能够支持纸张的尺寸范围，指的是一个最大的尺寸和一个最小尺寸，一般用纸张的规格来表示。如果大于或者小于这个尺寸范围的纸张，产品则无法对其进行折页和配页。

目录

  概述
  具体尺寸
  常规纸张标准尺寸
  纸张规格国际标准
  1. 概述
  2. 纸张幅面规格尺寸
  展开

## 概述

大多数国家使用的是ISO 216国际标准来定义纸张的尺寸，此标准源自德国，在1922年通过，定义了A、B、C三组纸张尺寸，其中包括知名的A4纸张尺寸，C组纸张尺寸主要用于信封。

## 具体尺寸

普通打印纸张分为 正度纸和大度纸
正度纸张：787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位（mm）
全开 781×1086
2开 530×760
3开 362×781
4开 390×543
6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注：成品尺寸=纸张尺寸－修边尺寸
大度纸张：850×1168mm
开数(正度) 尺寸 单位（mm）
全开 844×1162
2开 581×844
3开 387×844
4开 422×581
6开 387×422
8开 290×422
注：成品尺寸=纸张尺寸－修边尺寸

## 常规纸张标准尺寸

开本按照尺寸的大小，通常分三种类型：大型开本、中型开本和小型开本。以787×1092的纸来说，12开以上为大型开本，16～36开为中型开本，40开以下为小型开本，但以文字为主的书籍一般为中型开本。开本形状除6开、12开、20开、24开、40开近似正方形外,其余均为比例不等的长方形,分别适用于性质和用途不同的各类书籍。
正度纸张：787×1092mm
开数(正) 尺寸 单位（mm）
2开 540×780
3开 360×780
4开 390×543
6开 360×390
8开 270×390
16开 195×270
32开 195×135
64开 135×95
注：成品尺寸=纸张尺寸－修边尺寸
大度纸张：889*1194mm
开数(大) 尺寸 单位（mm）
2开 590×880
3开 395×880
4开 440×590
6开 395×440
8开 295×440
16开 220×295
32开 220×145
64开 110×145
注：成品尺寸=纸张尺寸－修边尺寸
补充一下
A4
210mm×297mm
B5
182mm×257mm
16K
193mm×270mm
A3
297mm×420mm
B4
257mm×364mm
8K
270mm×386mm

## 纸张规格国际标准

### 概述

纸张的规格是指纸张制成后，经过修整切边，裁成一定的尺寸。过去是以多少"开"（例如8开或16开等）来表示纸张的大小，现在我国采用国际标准，规定以A0、A1、A2、B1、B2......等标记来表示纸张的幅面规格。标准规定纸张的幅宽（以X表示）和长度（以Y表示）的比例关系为X：Y=1：n。
按照纸张幅面的基本面积，把幅面规格分为A系列、B系列和C系列，幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm×1189mm，幅面面积为1平方米；B0的幅面尺寸为1000mm×1414mm，幅面面积为1.5平方米；C0的幅面尺寸为917mm×1279mm，幅面面积为1.25平方米；复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。若将A0纸张沿长度方式对开成两等分，便成为A1规格，将A1纸张沿长度方向对开，便成为A2规格，如此对开至A8规格；B8纸张亦按此法对开至B8规格。A0～A8和B0～B8的幅面尺寸见下表所列。其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6 7种幅面规格为复印纸常用的规格。

### 纸张幅面规格尺寸

规 格 幅宽(mm) 长度(mm)
A0 841 1189
A1 594 841
A2 420 594
A3 297 420
A4 210 297
A5 148 210
A6 105 148
A7 74 105
A8 52 74
B0 1000 1414
B1 707 1000
B2 500 707
B3 353 500
B4 250 353
B5 250 176
B6 125 176
B7 88 125
B8 62 88

开放分类：
  印刷 办公 ， 国际标准 ， 纸张 ， 尺寸